## 알림 공급자 정보

Sun StorEdge 6920 시스템의 진단 및 모니터링 기능에서는 알림 공급자를 선택할 수 있습니다. 알림 공급자는 시스템 이벤트 및 경보에 관한 정보를 수집하여 사용자가 지정한 임계값에 도달할 경우 알림 서비스를 제공합니다. 각 Sun StorEdge 6920 알림 공급자에는 다양한 알림 방법이 있습니다. GUI 또는 ras_admin CLI를 사용하여 하나 이상의 공급자를 활성화할 수 있습니다.

Sun StorEdge 6920 시스템의 알림 공급자 옵션은 다음과 같습니다.

- 로컬 전자 메일 - 지정된 전자 메일 주소로 알림을 보냅니다.
- NSCC - Sun NSCC(Network Storage Command Center)에 전자 메일로 알림을 보내 원격 지원과 시스템 분석을 제공합니다.
- SSRR - SSRR(Sun StorEdge Remote Response) 서비스에 알림을 보냅니다.
- SNMP 트랩 - 모니터링 도중 발생하는 모든 조치 가능한 이벤트를 위해 트랩을 외부 관리 시스템으로 보냅니다.

### 로컬 전자 메일 및 원격 전자 메일(NSCC)

전자 메일 공급자는 주로 로컬 또는 원격 관리자에게 이벤트 정보를 전송하는 데 사용합니다. 여러 개의 전자 메일 주소를 사용할 수 있으며, 이벤트 필터를 적용할 수 있습니다. 전자 메일 메시지가 생성되면 이벤트 심각도 및 전자 메일 주소별로 집계됩니다. 즉, 이벤트의 심각도 수준이 모두 동일할 경우 전자 메일 메시지 하나에 하나 이상의 이벤트가 포함될 수 있습니다. 전자 메일 메시지에는 메인 이벤트 정보와 함께 서비스 조언자 정보(관련 정보, 가능한 원인 및 권장 조치)가 포함되어 있습니다. 각 이벤트에는 또한 이벤트 조언자 데이터베이스에 대한 조회 키로 사용할 수 있는 이벤트 코드가 포함되어 있습니다.

### Sun StorEdge Remote Response(SSRR) 서비스

SSRR 서비스는 원격 모니터링, 진단 및 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 Storage Service Processor 액세서리 트레이의 소프트웨어 및 하드웨어에서 지원됩니다.

경고가 시스템 내장 모뎀을 통해 Sun 엔지니어에게 자동으로 전송되도록 구성할 수 있으며, 필요하면 FRU 교체품을 주문할 수 있습니다. Sun 엔지니어는 일정한 수준의 서비스 계약에 따라 고장난 FRU를 교체합니다. 경고를 생성하는 이벤트는 사용자가 선택합니다. 모뎀을 사용하여 Sun 엔지니어는 네트워크 단말 집신기(NTC)에 로그인하여 문제를 수정할 수 있고 FRU 교체가 필요하면 서비스를 요청하여 교체할 수도 있습니다.

여러 개의 Sun StorEdge 6920 및 6320 시스템이 동일한 환경에 있으면 단일 전용 전화선을 사용해 경고를 집계한 다음 Sun으로 전송하도록 구성할 수 있습니다.

SSRR은 통신에 UNIX를 사용합니다. 이벤트를 사용할 수 있으면 이러한 이벤트가 인수로 들어 있는 파일과 함께 `sendToSupport` 프로그램(`/va/remote.support/scripts/sendtosupport`)이 실행됩니다. 조치 가능한 이벤트와 조치 불가능한 이벤트는 모두 SSRR에 전송됩니다. 조치 불가능한 이벤트는 한꺼번에 전송될 수 있지만 조치 가능한 이벤트는 개별적으로 전송되며 경고음이 표시됩니다.

### SNMP 트랩

SNMP 트랩 옵션은 진단 및 모니터링 소프트웨어로 모니터링 도중 발생한 모든 조치 가능한 이벤트에 대해 트랩을 외부 관리 시스템으로 보내는 데 사용합니다.

경고가 발생하면 SNMP 전송에 SNMP 트랩으로 전송됩니다. SNMP 트랩 수신기는 StorAgent.mib `SNMP` MIB 파일을 사용할 수 있는데, 이 파일은 진단 및 모니터링 소프트웨어에 포함되어 있어 이러한 경고를 디코딩합니다.

경고에 포함된 정보는 다음과 같습니다.

- 에이전트 위치
- 경고 발생 관련 장치
- 경고 수준
- 메시지 내용

참고 -

SNMP 트랩 알림 옵션을 사용하려면 SNMP 관리 응용 프로그램 소프트웨어가 필요합니다.

SNMP 트랩은 조치 가능한 이벤트에 전송되며 트랩 수신이 가능한 관리 응용 프로그램에서 수신할 수 있습니다.

### 관련 항목

- Sun StorEdge Remote Response 서비스 정보
- Sun StorEdge Remote Response 서비스 활성화
- Sun StorEdge Remote Response 서비스에 외장 모뎀 사용
- 모니터링 및 이벤트 알림 초기화
- 로컬 이벤트 알림 구성 정보
- 전자 메일 또는 호출기 알림 주소 추가
- NSCC 알림 공급자 설정
- SSRR 알림 공급자 설정
- SNMP 트랩 알림 공급자 설정