## 创建存储概要文件

要创建存储概要文件：

1. 进入 Sun Web Console 页面，然后单击"SE6920 Configuration Service"。
2. 单击"存储设备">"概要文件">"新建"。

屏幕上将显示"新建存储概要文件"向导。

3. 指定新概要文件的名称（至多使用 32 个字符）。

有效字符包括 0 到 9；A 到 Z；a 到 z；_（下划线）；-（短划线）。

4. 指定新概要文件的说明（至多使用 256 个字符，包括空格）。单击"下一步"。

有效字符包括 0 到 9；A 到 Z；a 到 z；_（下划线）；-（短划线）；。（句点）；：（冒号）；，（逗号）；%（百分号）；( )（圆括号）；[ ]（方括号）；{ }（花括号）；`（勾号）；~（代字号）和 |（竖线）。

5. 选择适当的后端属性，然后单击"下一步"。可能的值包括：

- RAID 级别：RAID-5（缺省值）、RAID-0 和 RAID-1
- 段大小：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 和 64 KB（缺省值）

阵列中配置的所有虚拟磁盘必须具有相同的段大小。

- 专用热备用驱动器："已启用"和"已禁用"（缺省值）
- 驱动器数量：2 至 14 个或"可变"（缺省值为 7 个）
- 预读："已启用"和"已禁用"（缺省值）

阵列中配置的所有虚拟磁盘必须具有相同的预读选项。

- 阵列类型：完全匹配 IOPS、完全匹配带宽、完全匹配容量、可用的最佳匹配 IOPS（缺省值）、可用的最佳匹配带宽以及可用的最佳匹配容量

6. 选择所需的虚拟化属性，然后单击"下一步"。可能的值包括：

- 虚拟化策略："连接"和"拆分"（缺省值）
- 拆分大小（仅限拆分策略）：128 KB（缺省值）、512 KB、1MB、2 MB、4 MB、8 MB 和 16 MB

7. 检查为新存储概要文件指定的信息。如果您感到满意，请单击"完成"。如果不满意，请单击"上一步"进行修改。

### 相关主题

- 管理存储概要文件
- 修改存储概要文件
- 删除存储概要文件