## 關於 LAN 名稱與 IP 位址

下表顯示已預先定義並預留的系統 IP 位址與名稱。

| 名稱 | IP 位址
--- | --- | ---
Storage Service Processor | `sp` | `192.168.0.2`
資料服務平台 | `dsp00` | `192.1680.10`

Storage Service Processor 具有第二個 IP 位址。請參閱關於內部系統 IP 位址以獲取更多資訊。

資料服務平台的 IP 位址與 LAN 名稱位於主管理介面卡 (MIC) 中。如果出現故障，備用主 MIC 會採用主 MIC 的 IP 位址並繼續執行其功能。

每個系統至少具有一個陣列。在基礎機櫃中最多可以安裝四個陣列，在擴充機櫃中最多可以安裝六個陣列。所有陣列根據其在基礎機櫃與任何擴充機櫃中的位置而定，都具有固定的名稱與 IP 位址。下表列出了在所有可能的機櫃中所有可能的陣列配置下預留的 IP 位址。

說明 | 名稱 | IP 位址
--- | --- | ---
最下面的陣列 (0 號基礎機櫃) | `array00` | 192.168.0.40
從底部算起的第二個陣列 (0 號基礎機櫃) | `array01` | 192.168.0.41
從底部算起的第三個陣列 (0 號基礎機櫃) | `array02` | 192.168.0.42
從底部算起的第四個陣列 (0 號基礎機櫃) | `array03` | 192.168.0.43
最下面的陣列 (1 號擴充機櫃) | `array10` | 192.168.0.50
從底部算起的第二個陣列 (1 號擴充機櫃) | `array11` | 192.168.0.51
從底部算起的第三個陣列 (1 號擴充機櫃) | `array12` | 192.168.0.52
從底部算起的第四個陣列 (1 號擴充機櫃) | `array13` | 192.168.0.53
從底部算起的第五個陣列 (1 號擴充機櫃) | `array14` | 192.168.0.54
從底部算起的第六個陣列 (1 號擴充機櫃) | `array15` | 192.168.0.55
最下面的陣列 (2 號擴充機櫃) | `array20` | 192.168.0.60
從底部算起的第二個陣列 (2 號擴充機櫃) | `array21` | 192.168.0.61
從底部算起的第三個陣列 (2 號擴充機櫃) | `array22` | 192.168.0.62
從底部算起的第四個陣列 (2 號擴充機櫃) | `array23` | 192.168.0.63
從底部算起的第五個陣列 (2 號擴充機櫃) | `array24` | 192.168.0.64
從底部算起的第六個陣列 (2 號擴充機櫃) | `array25` | 192.168.0.65

### 相關主題

- 關於儲存磁碟盤
- 關於機櫃的識別碼
- 關於陣列名稱與 IP 位址的慣例