## 원격 알림 페이지

이 페이지에서 원격 알림 공급자를 보고 설정할 수 있습니다.

### NSCC 알림 공급자

이 페이지는 전자 메일 공급자 정보를 선택합니다.

기능 | 설명
활성 | 공급자를 활성화하려면 선택합니다. 공급자를 비활성화하려면 선택을 취소합니다.
전자 메일 암호화 | MD5/Blowfish를 사용하여 Sun NSCC 수신자를 제외한 누구도 전자 메일 메시지를 읽을 수 없게 하려면 선택합니다.
전자 메일 주소 | `nscc_transport@sun.com`. NSCC 알림을 위한 전자 메일 주소입니다.
업데이트 | 구성된 매개 변수를 활성화하려면 누릅니다.

### SSRR 알림 공급자

이 페이지에서 Sun StorEdge Remote Response 알림 공급자를 생성할 수 있습니다.

필드 | 설명
활성 | 공급자를 활성화하려면 선택합니다. 공급자를 비활성화하려면 선택을 취소합니다.
하트비트 빈도(시간) | SSRR 공급자 통신 링크의 상태를 점검하는 시스템의 하트비트 빈도를 시간 단위로 입력합니다.
업데이트 | 구성된 매개 변수를 활성화하려면 누릅니다.

### SNMP 트랩 알림 공급자

이 페이지에서 SNMP 트랩 알림 공급자를 설정할 수 있습니다.

필드 | 설명
활성 | 공급자를 활성화하려면 선택합니다. 공급자를 비활성화하려면 선택을 취소합니다.
SNMP 버전 | 버전 번호를 선택합니다. 기본값은 v1입니다.
IP 이름/주소 | 네트워크에서 호스트를 식별하는 IP 이름 또는 주소를 입력합니다. 최대 5개의 IP 주소 정보를 제공할 수 있습니다.
포트 | SNMP 통신에 사용하는 포트 번호입니다(포트 162).
최소경고 수준 | 최소 경고 레벨을 지정합니다. 기본값은 경보입니다. 다른 경고 레벨은 다음과 같습니다. 심각 중지 정보
업데이트 | 구성된 매개 변수를 활성화하려면 누릅니다.

### 관련 항목

- 알림 공급자 정보
- 모니터링 및 이벤트 알림 초기화
- 원격 알림 구성 정보
- NSCC 알림 공급자 설정
- Sun StorEdge Remote Response 서비스 정보
- SSRR 알림 공급자 설정
- Sun StorEdge Remote Response 서비스 활성화
- Sun StorEdge Remote Response 서비스에 외장 모뎀 사용
- SNMP 트랩 알림 공급자 설정