## Connexions au réseau local du site

Le réseau local de votre site et la section d'E/S du panneau de service sont reliés par un câble Ethernet. Le câble Ethernet relie le port User LAN du panneau à un hôte, ou encore au pare-feu ou à la passerelle du réseau local. Pour de plus amples informations sur le câblage, reportez-vous au Guide de démarrage du système Sun StorEdge 6920.

Vous disposez des possibilités de connexion suivantes lorsque vous connectez le système au réseau local du site :

- Adresse IP dynamique ou statique. Le système peut obtenir son adresse IP à partir du serveur Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) de votre site à chaque fois qu'il se connecte au réseau local ou vous pouvez attribuer une adresse IP spécifique que le système utilise en permanence.
- Niveau d'accès autorisé par le système à partir du réseau.

### Rubriques connexes

- Définition de l'adresse IP du système
- À propos des restrictions de service
- Gestion depuis le réseau local du site