## イベントの生成方法

診断および監視イベントのほとんどは、健全性の遷移によって生成されます。たとえば、デバイスの状態がオンラインからオフラインに変化すると、健全性が遷移します。イベントを生成するのは遷移で、オフライン状態ではありません。

ログファイルの監視では遷移を使用できないので、ログイベントは反復性が高くなります。この問題は、ログファイルのエントリにしきい値を設定することで抑えることができます。

しきい値を設定すると、一定期間内に最低数 (最大 8) のログファイルエントリが発生してからイベントが生成されるようになります。診断および監視ソフトウェアには、同じ 8 時間の時間枠に同じ件について生成されたイベントの数を記録するデータベースも含まれています。このデータベースを使用して、反復イベントの生成を中止できます。たとえば、スイッチポートが数分ごとにオフラインとオンラインの間で切り替わっている場合は、最大イベント数データベースによって、この切り替えが 5 分ごとではなく 8 時間に 1 回だけ報告されるようになります。

イベントは通常、以下の規則に従って生成されます。

- デバイスが最初に監視されたときに、検出イベントが生成されます。これはアクション可能イベントではなく、主に Sun Network Storage Command Center (NSCC) 用の監視基準を設定するために使用されます。このイベントは、ストレージデバイスのコンポーネントを詳述します。検出された後、毎週、検出イベントと同じ内容の監査イベントが生成されます。
- 特定の種類の情報がホストまたはストレージログファイルで検出されたときに、イベントアラームを生成するようにログイベントを構成できます。この情報は通常ストレージデバイスに関連付けられ、構成済みのすべての通知プロバイダに送信されます。
- ソフトウェアが計測レポートの内容の変化を検出して、デバイスをプローブし、最後のレポート (通常はわずか数分前のもの) と現在のレポートを比較したときに、イベントが生成されます。生成されるほとんどのイベントは、StateChangeEvent および TopologyEvent カテゴリに分類されます。
- 可能な場合は、エージェントは複数イベントを結合して一括イベントを生成します。

注 -

一括イベントと保守担当者が対策を講じることを必要とするイベント (アクション可能なイベント) は、アラームとも呼ばれます。

### 関連項目

- イベントアドバイザの使用
- 「電子メールとイベントの最大数」の設定