## 仮想ディスクについて

RAID (Redundant Array of Independent Disks) システムは、ファイルサーバー、ホスト、またはネットワークから、多数の小型ディスク上のデータを単一のアレイとして容易に使用可能にすることで、ストレージを提供します。RAID システムは、耐障害性とパフォーマンス向上のために 2 つ以上のドライブを組み合せて使用します。データスループットおよび可用性を決める要素の 1 つは、データがどのようにアレイに格納されるか、つまりアレイの RAID レベルです。

システムでは、トレイ内のディスクドライブが RAID セットとしてグループ化され、その RAID レベルに応じて仮想ディスクとも呼ばれます。ストレージアレイは以下の RAID レベルをサポートしています。

- RAID-0 - 複数のディスクにまたがるデータストライピングを提供しますが、冗長性は提供しません。パフォーマンスは向上しますが、耐障害性は得られません。
- RAID-1 - ディスクミラーリングを提供し、すべてのデータが別のディスクにコピーされます。
- RAID-5 - バイトレベルでデータストライピングを提供し、ストライプのエラー訂正 (パリティチェック) 情報も提供します。これがシステムのデフォルト RAID レベルです。このレベルでの最小ドライブ数は 3 台です。

RAID-5 では、優れたパフォーマンスと良好な耐障害性が得られます。パリティチェックは、RAID コントローラが情報をディスクにいつ書き込むかを指定し、パリティビットと呼ばれる冗長情報も書き込みます。ディスクが故障した場合、RAID コントローラは要求があると、パリティ情報によって失われた情報を再作成できます。パリティ情報は複数のディスクに分散しているため、ディスクのごく一部のみがパリティ情報に使用されるので、使用可能な記憶容量の効率が向上します。

### 関連項目

- ストレージプロファイルの構成
- 仮想ディスク情報の表示