## 远程通知页面

通过此页面，您可以查看和设置远程通知提供程序。

### NSCC 通知提供程序

此页面显示电子邮件提供程序的有关信息。

功能 | 说明
活动 | 选择以启用提供程序。取消选择以禁用提供程序。
加密电子邮件 | 选择以使用 MD5/Blowfish 加密电子邮件，使其仅能由 Sun NSCC 收件人识读。
电子邮件地址 | `nscc_transport@sun.com`。 这是用于 NSCC 通知的电子邮件地址。
更新 | 单击以启用配置的参数。

### SSRR 通知提供程序

通过此页面，您可以创建 Sun StorEdge Remote Response 通知提供程序。

字段 | 说明
活动 | 选择以启用提供程序。取消选择以禁用提供程序。
脉动频率（小时） | 根据您希望系统检查 SSRR 提供程序通信链接状态的频繁程度，以小时为单位键入频率。
更新 | 单击以启用配置的参数。

### SNMP 陷阱通知提供程序

通过此页面，您可以设置 SNMP 陷阱通知提供程序。

字段 | 说明
活动 | 选择以启用提供程序。取消选择以禁用提供程序。
SNMP 版本 | 选择版本号；缺省值是 v1。
IP 名称/地址 | 键入主机在网络中的 IP 名称或地址。您最多可以提供 5 个 IP 地址的信息。
端口 | 用于 SNMP 通信的端口号，端口 162。
最低警报级别 | 指定最低警报级别。"严重"是缺省值。其它警报级别包括： 危急 关机 信息
更新 | 单击以启用配置的参数。

### 相关主题

- 关于通知提供程序
- 初始化监视和事件通知
- 关于配置远程通知
- 设置 NSCC 通知提供程序
- 关于 Sun StorEdge Remote Response 服务
- 设置 SSRR 通知提供程序
- 启用 Sun StorEdge Remote Response 服务
- 使用外部调制解调器来获得 Sun StorEdge Remote Response 服务
- 设置 SNMP 陷阱通知提供程序