## 포트 할당 정보

서비스 패널은 세 부분으로 구분되는데, 윗부분은 서비스 프로세서 패널이며 중간 및 아랫 부분은 I/O 패널입니다. 서비스 패널은 데이터 호스트 연결과 스토리지 연결에 모두 사용할 수 있는 포트를 제공합니다.

일반적인 지침은 가장 왼쪽에 있는 포트 4개를 데이터 호스트에 연결하고 가장 오른쪽의 포트 4개는 시스템의 어레이에 연결하는 것입니다. 하지만 어레이의 수에 따라 포트를 적절히 할당할 수도 있습니다.

예를 들어, 사이트의 단일 캐비닛 시스템에서 스토리지 리소스 카드 세트에 연결된 어레이 수가 3개 이하이면, 사용되지 않는 포트는 4개 이상의 데이터 호스트에 연결할 때 사용할 수 있습니다. 여기에는 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

- 각 SRC 세트에 직접 연결할 수 있는 전체 호스트의 수는 호스트별 초기화 장치의 수와 어레이의 수에 의해 결정됩니다. SRC 수에 따라 지원되는 최대 초기화 장치 수보다 많은 초기화 장치에 연결하려면 프론트 엔드 스위치를 추가하고 포트를 시스템 외부의 스위치에 연결해야 합니다.
- 확장 캐비닛에 설치할 수 있는 어레이의 수와 구성은 기본 캐비닛의 어레이 수와 구성을 비롯해 호스트 전용 FC 포트 수에 의해 결정됩니다.

### 관련 항목

- SRC 세트 정보
- FC 포트 연결 지침