## 建立儲存網域

在開始之前，確定您要指派給新網域的起始器。

建立儲存網域：

1. 移至「Sun Web Console」頁，然後按一下「SE6920 Configuration Service」。
2. 按一下「儲存裝置」>「網域」>「新增」。

此時會顯示「新增儲存網域」精靈。

3. 指定新網域的名稱 (最多使用 16 個字元)。

有效字元包括 0 到 9、A 到 Z、a 到 z、_ (底線) 及 – (破折號)。

4. 指定新網域的說明 (最多使用 64 個字元，含空格)。按一下「下一步」。

有效字元包括 0 到 9、A 到 Z、a 到 z、_ (底線)、– (破折號)、. (句點)、: (冒號)、, (逗號)、% (百分號)、( ) (圓括號)、[ ] (方括號)、{ } (大括號)、‘ (勾號)、~ (波浪號) 及 | (豎線)。

5. (選用) 選擇要指派給網域的起始器，然後按一下「下一步」。

一個起始器只能屬於一個網域。此清單僅顯示未對應的起始器。

6. 檢視指定的資訊。如果您感到滿意，請按一下「完成」。否則，請按一下「上一步」以進行變更。

### 相關主題

- 管理儲存網域
- 刪除網域