## 「FRU レポート」ページ

「FRU レポート」ページを使用して、以下の種類の FRU レポートを生成できます。

- 詳細な FRU レポート
- FRU サマリ (健全性関連) レポート
- FRU モデルサマリ (デバイス名別) レポート
- FRU モデルサマリ (デバイスタイプ別) レポート
- Sun Storage 6020 アレイの稼働時間レポート
- 温度レポート

フィールド | 説明
--- | ---
レポートセットのステータス | 最後に生成されたレポートのステータスと日時。例 : Done/Wed Oct 29 09:40:09 MST 2003
新しいレポートセットを生成 | クリックすると、利用可能なすべてのレポートが更新されます。レポートの一覧からレポートを選択して、レポートの表示や、後で読み出すための保存、電子メール送信先への送信を行うことができます。
選択 | 保存または電子メール送信先への送信を行うレポートに対応するチェックボックスを選択します。
レポート名 | 利用可能なレポートの一覧。 以下のようなレポートがあります。 詳細 FRU レポート - FRU の詳細な一覧。FRU レポートは、管理グループ、デバイスの種類、または FRU の種類でフィルタリングできます。 FRU サマリ (健全性関連) - 正常な状態でない FRU のみを表示します。 FRU モデルサマリ (デバイス名別) - FRU モデルをデバイス名の順に表示します。 FRU モデルサマリ (デバイスタイプ別) - FRU モデルをデバイスの種類ごとに表示します。 Sun Storage 6020 アレイの稼働時間 - 各アレイが再起動されてから経過した日数を表示します。 温度レポート - FRU の温度分布を表示します。熱を持った FRU の識別および特定に使用できます。
選択したものを電子メール送信 | 選択したレポートの電子メール送信先のアドレスを入力し、「選択したものを電子メール送信」をクリックします。

### 詳細な FRU レポート

詳細な FRU レポートには以下の情報が含まれています。

フィールド | 説明
--- | ---
名前 | ホストデバイス名。
デバイス | ホストデバイスの種類。デバイスの種類が array00 の場合は、6020 など。
FRU の種類 | コンポーネント FRU。コントローラ、ディスク、ループカードなど。
FRU | FRU の識別番号。
ベンダー | FRU のベンダー。Seagate のディスクなど。
モデル | FRU のモデル番号。
シリアル | FRU のシリアル番号。
リビジョン | `SUNWstade` か `SUNWstads` パッケージのリビジョン番号のいずれか。
ステータス | 現在のデバイスのステータス。ready-enabled、normal、Standing By など。

### FRU サマリ (健全性関連) レポート

FRU サマリ (健全性関連) レポートには以下の情報が含まれています。

フィールド | 説明
--- | ---
名前 | ホストデバイス名。
デバイス | ホストデバイスの種類。デバイスの種類が array00 の場合は、6020 など。
FRU の種類 | コンポーネント FRU。コントローラ、ディスク、ループカードなど。
FRU | FRU の識別番号。
ベンダー | FRU のベンダー。Seagate のディスクなど。
モデル | FRU のモデル番号。
シリアル番号 | FRU のシリアル番号。
リビジョン | `SUNWstade` か `SUNWstads` パッケージのリビジョン番号のいずれか。
ステータス | 現在のデバイスのステータス。ready-enabled、normal、Standing By など。

### FRU モデルサマリ (デバイス名別) レポート

FRU モデルサマリ (デバイス名別) レポートには以下の情報が含まれています。

フィールド | 説明
--- | ---
名前 | ホストデバイス名。
デバイス | ホストデバイスの種類。デバイスの種類が array00 の場合は、6020 など。
FRU タイプ | コンポーネント FRU。コントローラ、ディスク、ループカードなど。
ベンダー | FRU のベンダー。Seagate のディスクなど。
モデル | FRU のモデル番号。
リビジョン | `SUNWstade` か `SUNWstads` パッケージのリビジョン番号のいずれか。
カウント | FRU に関連付けられたイベントの数。

### FRU モデルサマリ (デバイスタイプ別) レポート

FRU モデルサマリ (デバイスタイプ別) レポートには以下の情報が含まれています。

フィールド | 説明
--- | ---
デバイス | ホストデバイスの種類。デバイスの種類が array00 の場合は、6020 など。
FRU タイプ | コンポーネント FRU。コントローラ、ディスク、ループカードなど。
ベンダー | FRU のベンダー。Seagate のディスクなど。
モデル | FRU のモデル番号。
リビジョン | `SUNWstade` か `SUNWstads` パッケージのリビジョン番号のいずれか。
カウント | FRU に関連付けられたイベントの数。

### Sun Storage 6020 アレイの稼働時間レポート

Sun Storage 6020 アレイの稼働時間レポートには以下の情報が含まれています。

フィールド | 説明
--- | ---
タイプ | 6020 などのホストデバイスタイプ。
デバイス名 | ホストデバイス名。
前回リブート後の経過日数 | アレイが再起動されてから経過した日数。

### 温度レポート

温度レポートには以下の情報が含まれています。

フィールド | 説明
--- | ---
デバイス名 | ホストデバイス名。
低 | 前回の温度レポートの後で記録されたデバイスの最低温度。
高 | 前回の温度レポートの後で記録されたデバイスの最高温度。
分散 | 前回の温度レポートの後で記録された最低温度と最高温度の差。

### 関連項目

- FRU レポートの利用方法
- FRU レポートの表示
- 電子メール送信先への FRU レポートの送信
- FRU レポートの保存
- FRU レポートのカスタマイズ
- FRU レポートのスケジューリング
- 保存した FRU レポートの表示
- 保存した FRU レポートの削除
- 保存した FRU レポートの比較