## 구성 옵션 페이지

이 페이지는 시스템 구성 및 전자 메일 옵션에 대한 정보를 표시합니다. 구성 및 전자 메일 옵션을 검토하고 설정하려면 다음 표를 참조합니다.

필드 | 설명
--- | ---
구성 옵션
비교를 위해 저장할 이전(기록) 토폴로지의 수 | 비교를 위해 토폴로지 내역에 저장된 토폴로지의 수를 입력합니다. 기본값은 5입니다.
테스트 관리자 갱신 빈도 | 테스트 결과의 창 갱신(다시 로드) 빈도를 지정합니다. 기본값은 30초이고 최소값은 5초입니다. 모뎀을 사용한다면 갱신 빈도가 낮은 것이 좋습니다.
최대 로그 파일 크기 | 최대 이벤트 로그 파일 크기를 메가바이트 단위로 지정합니다. 이 설정은 알림 공급자에게 보내는 데이터 패킷 크기를 제한합니다. 기본값은 2입니다.
GUI 대역폭 | 저속 및 고속 LAN에 대해 원하는 GUI 대역폭 유형을 지정합니다. 기본값은 고대역폭입니다.
해당되는 경우 허브 만들기 | 토폴로지에 허브를 넣으려면 이 옵션을 선택합니다. 또한 허브는 데이지 체인 형태로 연결된 장치를 나타내기 위해서도 사용됩니다.
작업 사이트입니까? | 이 사이트가 작업 사이트인지의 여부를 지정합니다. NSCC (Network Storage Command Center) 데이터베이스에서 가용성 보고 시 테스트 시스템과 작업 시스템을 구분할 수 있게 해줍니다. 기본값은 예입니다.
기본 어레이 비밀번호 | 시스템 어레이의 기본 암호를 입력합니다. 이 암호는 시스템 어레이에서 특정 테스트를 초기화하는 데 사용합니다.
대체 SNMP 커뮤니티 | 트랩을 전송할 외부 관리 시스템의 IP 이름 또는 주소(선택 사항)를 입력합니다. 자세한 내용은 SNMP 트랩 알림 공급자 설정을 참조하십시오.
전자 메일 옵션
원격 전자 메일에 이 SMTP 서버 사용 | 원격 전자 메일에 사용할 SMTP 서버를 식별하는 IP 이름 또는 주소를 입력합니다.
보낸 사람 전자 메일 주소 (선택 사항): | 보낸 사람 전자 메일 주소를 입력합니다.
최대 전자 메일 크기(Meg): | 전자 메일 메시지 하나에 허용되는 최대 크기를 지정합니다.
동일한 8시간 동안 동일한 구성 요소에 보내는 최대 전자 메일 수 | 8시간 동안 전송되는 특정 이벤트에 대한 최대 전자 메일 메시지 수를 지정합니다. 기본값은 6입니다. 모든 이벤트 전자 메일, 6, 4, 또는 2를 지정할 수도 있습니다.
전자 메일 프로그램 경로(SMTP 서버를 사용할 수 없는 경우 사용) | SMTP 서버를 사용할 수 없는 경우 로컬 전자 메일 프로그램 경로를 변경하는 데 사용합니다

### 관련 항목

- 구성 옵션 설정
- 토폴로지 정보 사용
- 테스트 관리자 사용
- SNMP 트랩 알림 공급자 설정