## HTTP Listener 보기/편집(관리 서버)

이 페이지를 사용하여 관리 서버의 HTTP Listener에 대한 설정을 보거나 편집합니다. HTTP Listener는 관리 인터페이스 또는 명령줄 인터페이스를 사용하여 관리 서버와 관리 클라이언트 사이의 연결을 제어합니다. SSL (Secure Sockets Layer) 및 TLS (Transport Layer Security)를 사용하여 HTTP Listener에 대한 연결 보안을 활성화할 수도 있습니다.

관리 서버의 HTTP Listener 설정은 일반 서버의 HTTP Listener 설정과 동일합니다. 그러나 관리 서버에 액세스할 수 있는 사용자는 제한되어 있기 때문에 가능한 한 보안 설정을 구성해야 합니다.

다음과 같은 설정을 권장합니다.

- SSL/TLS 선택

- SSL2 선택

- SSL3 선택

- rsa_rc4_128_md5와 rsa_3des_sha에만 TLS 사용 가능(다른 암호화 선택 안 함)

다음 표에서는 페이지에 표시되는 필드와 버튼에 대해 설명합니다. 왼쪽 열에는 필드와 버튼이 나열되어 있고 오른쪽 열에는 해당 기능이 설명되어 있습니다.

필드 또는 버튼 | 설명
--- | ---
ID | HTTP Listener 이름
IP 주소 | HTTP Listener의 IP 주소입니다. 점으로 된 쌍이거나 IPv6 표기 형식일 수 있습니다. 또는 0.0.0.0, any, ANY, INADDR_ANY (모든 IP 주소) 중 하나일 수 있습니다.
포트 | HTTP Listener를 만들 포트 번호입니다. 유효한 값은 1 - 65535입니다. UNIX에서는 포트 1 - 1024를 수신하는 소켓을 만들려면 수퍼유저 권한이 있어야 합니다.
서버 이름 반환 | 클라이언트로 보내는 URL의 호스트 이름 섹션에 넣을 이름을 서버에 알려줍니다. 서버에서 자동으로 생성되는 URL에는 영향을 미치지만 서버에 저장된 디렉토리 및 파일에 대한 URL에는 영향을 미치지 않습니다. 서버에서 별칭을 사용할 경우 이 이름은 별칭 이름이어야 합니다. 콜론과 포트 번호를 추가하면 서버가 클라이언트로 보내는 URL에 해당 포트가 사용됩니다.
기본 가상 서버 | HTTP Listener에 대한 기본 가상 서버입니다. 관리 서버에서 사용 가능한 모든 가상 서버가 목록에 포함됩니다.
Listener 사용 가능 | listener를 사용하고 연결을 수락할지 여부를 나타냅니다.
SSL/TLS 사용 가능 | 보안 사용 여부를 지정합니다.
인증서 별명 | 이 listener에 사용할 설치된 인증서의 이름을 지정합니다. 이 목록에서 해당 별명을 보려면 인증서가 이미 설치되어 있어야 합니다.
SSL2 사용 가능 | SSL2 사용 여부를 지정합니다. 관리 목적상 SSL2는 선택하지 않고 TLS만 사용하는 것이 좋습니다.
SSL2 암호화 | 선택할 SSL2 암호화 제품군을 지정합니다(SSL2를 선택할 경우).
SSL3 사용 가능 | SSL3 사용 여부를 지정합니다. 관리 목적상 SSL2는 선택하지 않고 TLS만 사용하는 것이 좋습니다. 브라우저에서 TLS를 지원하지 않는 경우 SSL3을 선택합니다.
TLS 사용 가능 | TLS 사용 여부를 지정합니다. TLS는 서버에 액세스해야 하는 브라우저에서도 활성화해야 합니다. Netscape Navigator 6.0의 경우 TLS 및 SSL3을 모두 선택합니다.
TLS 롤백 사용 가능 | TLS 롤백 사용 여부를 지정합니다. TLS를 활성화해야 합니다. SSL3 및 SSL2를 비활성화해야 합니다. Microsoft Internet Explorer 5.0 및 5.5의 경우 TLS 롤백 옵션을 사용합니다.
SSL3/TLS 암호화 | SSL3/TLS 암호화 사용 여부를 지정합니다. 관리 목적상 128비트 암호화 제품군에 대한 액세스를 제한하는 것이 좋습니다.
클라이언트 인증 사용 가능 | 이 listener에 대해 클라이언트 인증이 필요한지 여부를 지정합니다. 클라이언트 인증은 암호화 방법을 통해 인증서 체인 및 인증서 서명이 트러스트 CA 목록에 있는 CA가 발행한 것인지를 확인함으로써 클라이언트 인증서를 인증하는 프로세스입니다. 이 옵션을 사용하려면 액세스를 가능하게 해주는 인증서를 설치해야 합니다.
패밀리 | 소켓 패밀리 유형입니다. 유효한 값은 inet, inet6 및 nca입니다. IPv6 Listener에 대해 inet6이라는 값을 사용합니다. `inet6` 값의 경우에는 서버 로그의 `IPv4` 주소에 `::ffff:`라는 접두어가 붙습니다. Solaris 네트워크 캐시 및 가속기를 사용하려면 `nca`를 지정합니다.
차단 사용 가능 | listener 및 연결을 받아들이는 소켓을 차단 모드로 전환할지 여부를 지정합니다. 관리 서버에 대해서는 차단을 사용하지 마십시오.
억셉터 스레드 | listener에 대한 억셉터 스레드 수입니다. 관리 서버에 대해서는 기본값 1을 변경하지 마십시오.
저장 | 변경 사항을 저장합니다.
재설정 | 페이지의 값을 기본값으로 재설정합니다.

사용권에 대한 고지 사항