## 編輯效能微調

此頁面可用於配置 HTTP 伺服器效能設定。

下表描述了頁面上的欄位與按鈕。左側欄列示了欄位與按鈕；右側欄描述了相應的功能。

欄位或按鈕 | 描述
--- | ---
最大同步連線數 | 指定伺服器可接受的同步請求數目的上限。新請求到達後，伺服器會查看自身正在處理的請求是否達到最大數目。如果已經達到限制，它將推遲處理新請求，直至作用中請求的數目降到最大數目之下。預設為 128。
啟用 DNS | 允許您在執行 CGI 程序檔之前，先啟用伺服器在 DNS 資料庫中反向查找用戶端 IP。Servlet 還依據此旗標進行反向查找。DNS 查找可能降低效能，尤其是在使用了大量 CGI 的伺服器上。依預設，不允許進行 DNS 查找。但是，主機可由 CGI 環境與日誌檔中的 IP 位址來識別。
啟用非同步 DNS | 指定是否啟用非同步 DNS。DNS 會導致在您使用 DNS 服務時多個執行緒串列化。如果您不想串列化，則啟用非同步 DNS。僅當您已啟用了 DNS 時，才可以啟用它。如果您正在使用 DNS，則啟用非同步 DNS 可以提昇您的系統效能。
啟用 DNS 快取記憶體 | 決定是否快取 DNS 項目。如果您啟用 DNS 快取記憶體，則伺服器可以在收到主機名稱資訊後將其儲存。如果未來伺服器需要有關用戶端的資訊，則無需進一步查詢即可快取和使用此資訊。快取 DNS 項目可能會降低伺服器的工作效率。
DNS 快取記憶體的容量 | 指定在已啟用 DNS 的條件下，DNS 快取記憶體中的項目數。DNS 快取記憶體可包含 32 至 32768 個項目；預設值為 512 個項目。
過期項目 (秒) | 指定在已啟用 DNS 的條件下，從快取記憶體中刪除 DNS 項目之前所允許的秒數。快取記憶體項目有效時間的範圍是 1 秒至 1 年 (以秒為單位指定)，預設值為 1200 秒 (20 分鐘)。
偵聽佇列容量 | 決定系統將為該套接字接受的進來的連線數。如果您管理一個繁忙的網站，請確定系統的偵聽佇列容量足以容納 Sun ONE Application Server 的偵聽佇列容量設定。將偵聽佇列容量設定的過高會降低伺服器的效能。偵聽佇列容量的設計可防止伺服器因無法處理連線而發生超載。在伺服器已經超載的情況下，如果您增加偵聽佇列容量，伺服器的效能只會進一步降低。
HTTP 永久性連線逾時 | 指定伺服器允許用戶端連線在沒有活動的情況下保持開啟狀態的秒數。用戶端可以保持與伺服器連線的開啟狀態，以便透過一個網路連線為針對一個伺服器的多個請求服務。由於給定的伺服器可以處理有限數目的開啟的連線 (受作用中執行緒的限制)，增加開啟的連線數目將防止與新用戶端連線。然而，將逾時設定為較小的值，可以防止大型檔案的傳輸，因為逾時不參考連線已閒置的時間。
確定 | 儲存您輸入的項目。
重設 | 將頁面上的值重設為預設值。

另請參閱
| 「Sun ONE Application Server 效能微調和容量調整指南」

法律通告