診断の方法

診断は "テストリスト" または "トポロジ" から実行できます。 機能テストは、ターゲット FRU をテストするように設計されています。 テストはデータホストから帯域内データパス上で実行できます。または、データホスト、あるいは Service Processor に接続されている帯域外の管理パスで開始し、ターゲット FRU の CPU でも実行できます。 スケジューラは、適切なサーバー (ホスト) 上で実行されるようにテストをディスパッチします。 これらはオフラインのテストであり、FRU の検査および交換のために利用できます。 ツール "fc_check" または SAN 監視エージェントは、断続的または連続的な FC リンク障害を検出します。 FC リンク警告が生成される場合、またはトポロジで FC リンクが赤色に表示される場合、リンクテストを使用してファイバチャネルリンクセグメントで故障している FRU を特定できます。 リンクテストは、トポロジ内に表示されているリンクを右クリックして起動します。 リンクテストは [リストからのテスト] では利用できません。 リンクテストは SCSI デバイスには利用できません。