デバイスの手動追加 |

必須入力フィールド

Sun StorEdge A3500FC アレイ

- Storage Automated Diagnostic Environment がデバイスを識別するために使用するデバイス名を入力します。
- デバイスのシリアル番号を入力します。
- 実際にデバイスの監視を行う Storage Automated Diagnostic Environment の主ホストを選択します。

Sun StorEdge A5000 アレイ

- Storage Automated Diagnostic Environment がデバイスを識別するために使用するデバイス名を入力します。
- 実際にデバイスの監視を行う Storage Automated Diagnostic Environment の主ホストを選択します。

Brocade Silkworm スイッチ

- Storage Automated Diagnostic Environment がデバイスを識別するために使用するデバイス名を入力します。
- 実際にデバイスの監視を行う Storage Automated Diagnostic Environment の主ホストを選択します。
- Storage Automated Diagnostic Environment が Brocade スイッチにログインするために使用するオプションの telnet パスワードを入力します。
- ネットワークでホストを識別するための IP アドレスを入力します。

Sun StorEdge D2 アレイ

- Storage Automated Diagnostic Environment がデバイスにアクセスするために使用するデバイスパスを入力します。
- 実際にデバイスの監視を行う Storage Automated Environment の主ホストを選択します。
- ホストでデバイスを識別するために使用する Sun StorEdge D2 アレイのシリアル番号を入力します。

内部 FC ディスク

- 実際にデバイスの監視を行う Storage Automated Diagnostic Environment の主ホストを選択します。

Sun StorEdge Network FC Switch-8 および Switch-16 スイッチ

- Storage Automated Diagnostic Environment がデバイスを識別するために使用するデバイス名を入力します。
- 実際にデバイスの監視を行う Storage Automated Diagnostic Environment の主ホストを選択します。
- Storage Automated Diagnostic Environment が Sun スイッチにログインするために使用するオプションの admin/telnet パスワードを入力します。
- ネットワークでホストを識別するための IP アドレスを入力します。

Sun StorEdge T3 および T3+ アレイ

- Storage Automated Diagnostic Environment がデバイスを識別するために使用するデバイス名を入力します。
- Storage Automated Diagnostic Environment が Sun StorEdge T3 および T3+ アレイ デバイスにログインするために使用するオプションの telnet パスワードを入力します。ユーザーには既存の Sun StorEdge T3 および T3+ アレイ パスワードを変更する権限がないことに注意してください。
- 実際にデバイスの監視を行う Storage Automated Diagnostic Environment の主ホストを選択します。
- ネットワークでホストを識別するための IP アドレスを入力します。

FC テープ

- Storage Automated Diagnostic Environment がデバイスを識別するために使用するデバイス名を入力します。
- 実際にデバイスの監視を行う Storage Automated Diagnostic Environment の主ホストを選択します。

Sun Fire V880 FC-AL ディスク

- Storage Automated Diagnostic Environment がデバイスを識別するために使用するデバイス名を入力します。
- 実際にデバイスの監視を行う Storage Automated Diagnostic Environment の主ホストを選択します。

仮想化エンジン

- 実際にデバイスの監視を行う Storage Automated Diagnostic Environment の主ホストを選択します。
- [監視の開始] ボタンをオンにします。

- デバイスの追加が完了した後で、[スレーブ構成をプッシュして、選択されているスレーブを更新] をクリックします。

  [選択したスレーブを更新] 機能は、1 つ以上のデバイスを追加または更新した後でスレーブの構成を更新するために必要です。

  関連項目:

  - デバイスの保守
  - デバイスの更新
  - デバイスの削除
  - デバイス名の変更
  - 構成のプッシュ
  - デバイスの開始または停止
  - 設定のレビュー