Tous les utilitaires se trouvent dans le fichier /opt/SUNWstade. Reportez-vous aux pages du manuel pour plus de détails.

Programme | Description
--- | ---
bin/checkcron | S'il est exécuté à partir de la ligne de commande, ce programme exécutable vérifie si le programme exécutable « rasagent » se trouve dans le fichier `crontab(1M)`. Remarque : L'exécution de ce programme nécessite des privilèges de superutilisateur (root).
bin/clearcache | S'il est exécuté à partir de la ligne de commande, ce programme exécutable supprime du CACHE les informations d'instrumentation de tous les dispositifs configurés. Il est généralement utilisé à des fins de test de manière à forcer l'exécution de la commande DiscoveryEvent au cours de l'exécution suivante de l'agent Storage Automated Diagnostic Environment..
disk_inquiry | Ce programme est utilisé par Storage Automated Diagnostic Environment pour détecter, sur le chemin de données, les dispositifs qui utilisent des commandes SCSI.
bin/ras_admin | Ce programme exécute des tâches administratives courantes de Storage Automated Diagnostic Environment depuis l'interface de ligne de commande (CLI).
bin/ras_install | Ce programme configure le service HTTP, ajoute un cron et s'enregistre auprès de l'agent Storage Automated Diagnostic Environment lors de l'installation d'un esclave. Il doit être exécuté manuellement après l'exécution de « pkgadd ». Ce programme peut être exécuté à tout moment après l'exécution et la configuration initiales lorsqu'une modification du cron est souhaitable ou pour modifier le titre maître ou esclave d'un agent hôte. Reportez-vous au guide d'utilisation avant d'effectuer des modifications.
bin/ras_revcheck | Ce programme contrôle les niveaux de révision des logiciels, du matériel et des microprogrammes de tous les modules sélectionnés par l'utilisateur. Le rapport affiche la révision actuelle, celle prévue et des informations sur la mise à niveau.
bin/ras_fccheck | Cet utilitaire est utilisé pour contrôler les compteurs Fibre Channel disponibles afin de vérifier l'intégrité des liens. L'utilitaire ras_fccheck contrôle les compteurs des dispositifs et crée une configuration de base initiale à des fins de comparaison. Après un bref laps de temps, l'utilitaire ras_fccheck compare de nouveau les compteurs des dispositifs et la configuration de base de manière à détecter les problèmes éventuels.
bin/rasagent | Ce programme exécutable appelle les modules des différents dispositifs de stockage du réseau pris en charge par l'agent de contrôle. Il est exécuté automatiquement par cron ou manuellement depuis la ligne de commande. S'il est exécuté depuis la ligne de commande, rasagent vérifie d'abord si aucun autre processus de rasagent n'est en cours.
bin/save_password | Cet utilitaire est utilisé par l'administrateur système pour modifier le mot de passe de l'interface utilisateur graphique de Storage Automated Diagnostic Environment. Il est également possible de modifier le mot de passe directement dans l'interface utilisateur graphique. Cet utilitaire est toutefois utilisé à partir de la ligne de commande en cas d'oubli du mot de passe. Utilisation : save_password
bin/sanbox | Ce programme est utilisé par Storage Automated Diagnostic Environment pour réunir des informations sur les commutateurs Fibre Channel.
bin/testt3 | Ce programme vérifie le bon fonctionnement des jetons d'un T3 donné. Les fichiers de jetons T3 elemprop.html et sysprop.html doivent être disponibles pour que les mécanismes de contrôle de Storage Automated Diagnostic Environment fonctionnent correctement. L'exécution de cet utilitaire avec la commande nécessite de connaître l'adresse IP du T3 contrôlé. Utilisation : testt3