Configuration du courrier électronique |

La fonction Configuration du courrier électronique permet de transmettre un rapport de configuration détaillé à des destinataires donnés. Le rapport de configuration présente la liste de tous les périphériques contrôlés et le dernier rapport d'instrumentation disponible pour chaque périphérique. Les informations sur la topologie peuvent également être transmises par courrier électronique.

La fonction Configuration du courrier électronique permet au personnel de Sun de visualiser les informations relatives au client. Il est à noter toutefois que pour pouvoir afficher la topologie dans un rapport de configuration envoyé par courrier électronique, le navigateur doit avoir accès au réseau étendu interne de Sun (SWAN, Sun Wide Area Network).

Remarque :

Il est possible que le courrier électronique ne soit pas envoyé si le système n'est pas correctement configuré. C'est notamment le cas dans les environnements de processeurs de service de stockage où les processeurs sont sur un sous-réseau et où il n'y a pas de passerelle vers le destinataire concerné. Reportez vous au guide d'installation et d'entretien pour de plus amples informations.

Voir aussi :

- Temporisations du système
- Effacement de la mémoire cache
- Lancement du service d'accès distant
- Récupération de la configuration
- Exécution de scripts
- Modification du mot de passe
- Rôles utilisateurs
- Réinitialisation de session
- Lanceur d'application