Contrôle des compteurs Fibre Channel |

La fonction Contrôle des compteurs Fibre Channel permet d'effectuer un contrôle rapide du bruit transitoire du système. Le contrôle des compteurs Fibre Channel ne doit être exécuté que sur un système au repos.

Le contrôle des compteurs Fibre Channel vérifie le bon fonctionnement des liens physiques Fibre Channel. Le contrôle des compteurs FC extrait des informations concernant l'état des liens des périphériques et des commutateurs que l'hôte est chargé de contrôler, les compare, puis affiche des compteurs d'erreurs.

Remarque :

La fonction Contrôle des compteurs Fibre Channel ne vérifie pas les boucles auxquelles une baie de disques Sun StorEdge A3500FC est rattachée dans la mesure où cette baie n'est pas prise en charge par `luxadm`.

Le contrôle des compteurs Fibre Channel extrait les informations des compteurs Fibre Channel Read Link Status (RDLS) des périphériques disponibles. Ces informations sont stockées au moment où le programme de contrôle Fibre Channel entame son deuxième passage. Le deuxième passage débute deux minutes après la fin du premier. Les résultats de ces deux passages sont ensuite comparés et les modifications affichées dans un tableau.

Remarque
La fonction Contrôle des compteurs Fibre Channel ne valide pas les connexions. Elle sert uniquement à tester le bruit transitoire sur les connecteurs et composants physiques Fibre Channel. Si un système présente un bruit transitoire excessif, il convient de s'assurer que les câbles sont correctement connectés. Des diagnostics doivent ensuite être exécutés sur les composants suspects.

Voir aussi :

- Rapport de contrôle des compteurs Fibre Channel
- Contrôle de révision
- Affichage du rapport de contrôle de révision
- Affichage de l'historique des contrôles de révision