Script exécuté avec les demandes de message électronique

    Cette fonction permet d'exécuter un script pour chaque événement envoyé dans un message électronique.
    Ce script est exécuté pour chaque nouvel événement et reçoit  les arguments suivants :

      -C [catégorie]         	: Catégorie de l'événement (t3|a5k ..)
      -G [code_événement]         	: Code de de l'événement (trois chiffres).
      -S [gravité]        		: Gravité de l'événement (1 = avertissement, 2 = erreur, 3 = panne)
      -A [Actionable]         	: Événement susceptible de donner lieu à une action (TRUE | FALSE)
      -E [type d'événement]	        : Type d'événement
      -T [cible]         		: Cible de l'événement (p. ex : 'switch:1000023EA348A')
      -N [nom cible]         	: Nom de la cible (p. ex. :  'switch-1a')
      -I [IPno]         		: Numéro IP du périphérique s'il en existe un.
      -D [description]         	: Description de l'événement

    Remarque : Ce script doit pouvoir s'exécuter à partir d'un environnement cron.
          IE : Utilisez des chemins complets pour les commandes.

    Exemple complet avec le script /usr/local/bin/test :

    /usr/local/bin/test -C "t3" -S "2" -E "communicationLostEvent" \
         -T "switch:10000023EA348A" -N "sw1a" \
         -G " 21.26.37" \
         -A "TRUE" \
         -D "Lost communication (out of band) with switch swa1"
         -I "[ipno]"