> Synthèse de l'aide

Maintenance -> Utilitaires système
- Temporisations du système | Modification des paramètres par défaut pour les temporisations du système
- Effacement du cache | Effacement de la mémoire cache et régénération des événements de détection
- Exécution d'agent | Exécution manuelle du programme SUNWstade plutôt qu'à l'aide de la fonctionnalité `cron`
- Configuration du courrier électronique | Envoi d'un état détaillé de la configuration de Storage Automated Diagnostic Environment par courrier électronique
- Récupération de configuration | Récupération de la configuration d'un hôte différent.
- Exécution de scripts | Exécution de programmes de ligne de commande depuis l'interface utilisateur graphique
- Mot de passe du serveur d'accès à distance | Modification du mot de passe de sécurité de l'interface utilisateur graphique
- Utilisateur / Rôles | Gestion des utilisateurs et des rôles
- Réinitialisation de la session | Réinitialisation de la session

Modification des paramètres de temporisation du système | [ Haut de la page ]

Les temporisations du système sont les valeurs que l'agent utilise pour s'assurer qu'il ne perd pas trop de temps à attendre une réponse aux commandes lancées.

Modification des paramètres de temporisation du système :

1. Cliquez sur le lien Utilitaires système de la fenêtre principale de Storage Automated Diagnostic.
2. Cliquez sur Temporisations du système dans la page Utilitaires système.
3. Modifiez les paramètres par défaut des temporisations du système programmées.

Les catégories et les paramètres par défaut sont les suivants :

- Ping
Valeur par défaut : 10 secondes

- Jetons de la baie de disques Sun StorEdge T3 (HTTP)
Valeur par défaut : 60 secondes

- Périphériques SNMP
Valeur par défaut : 20 secondes

- Luxadm (baie de disques Sun StorEdge A5000)
Valeur par défaut : 600 secondes

- RM6 (baie de disques Sun StorEdge A3500FC)
Valeur par défaut : 200 secondes

- Discman (Détection)
Valeur par défaut : 1 200 secondes

- Slicd (moteur de virtualisation)
Valeur par défaut : 180 secondes

4. Cliquez sur Soumettre.
5. Pour restaurer les paramètres par défaut, cliquez sur Valeurs par défaut.

Effacement de la mémoire cache d'un périphérique | [ Haut de la page ]

Lorsque vous sélectionnez un périphérique existant, le dernier état de la mémoire cache de ce périphérique est effacé. L'agent est ainsi obligé de régénérer les événements de détection.

Effacement de la mémoire cache d'un périphérique :

1. Sélectionnez un hôte dans le menu déroulant Sélectionner l'hôte et cliquez sur Afficher les fichiers.
La liste des périphériques présents sur l'hôte sélectionné s'affiche.

2. Cliquez sur la case Supprimer du périphérique pour effacer la mémoire cache de ce dernier.
Le périphérique est supprimé de la liste.

Attention : Aucun message de sécurité ne s'affiche pour cette fonction. Une fois que vous avez sélectionné un périphérique, son état d'instrumentation s'affiche automatiquement.

La fonction Effacer le cache efface la mémoire cache de tous les périphériques sélectionnés. La liste est ensuite supprimée. Même lorsque la mémoire cache du périphérique est effacée, celui-ci continue d'être contrôlé.

Lancement manuel de l'agent | [ Haut de la page ]

Bien que l'agent est normalement exécuté via la commande `cron`, l'option EXÉCUTER permet de le faire manuellement.

Pour exécuter l'agent manuellement, sélectionnez un hôte dans le menu déroulant Sélectionner l'hôte et cliquez sur EXÉCUTER.

Remarque :

Sur certains périphériques, tels que la baie de disques Sun StorEdge A5000, Storage Automated Diagnostic Environment extrait automatiquement les informations liées à la révision une fois par semaine.

Si vous cliquez sur Contrôler tous les périphériques, vous obligez manuellement Storage Automated Diagnostic Environment à exécuter un contrôle étendu de tous les périphériques au lieu d'attendre la prochaine exécution programmée.

Configuration du courrier électronique | [ Haut de la page ]

Vous pouvez transférer un état détaillé de la configuration de via un courrier électronique présentant la liste de tous les périphériques contrôlés et le dernier rapport d'instrumentation de chaque hôte. Vous pouvez également transférer les données concernant la topologie.

Il est possible que le courrier électronique ne soit pas envoyé si le système n'est pas configuré correctement pour ce destinataire. C'est notamment le cas dans les environnements de processeurs de service de stockage où les processeurs se trouvent sur un sous-réseau et où il n'y a pas de passerelle vers le destinataire concerné. Reportez-vous au guide d'installation et d'entretien du matériel Sun StorEdge 3900 et 6900 pour plus d'informations.

Envoi d'informations relatives à la configuration du courrier électronique :

1. Cliquez sur le lien Configuration du courrier électronique dans la fenêtre Utilitaires système.
2. Tapez une adresse électronique dans la zone de texte Adresse électronique et cliquez sur Courrier électronique.

Remarque :

La fonction Configuration du courrier électronique permet au personnel de Sun de visualiser les informations relatives au client. Il est à noter toutefois que pour pouvoir afficher la topologie dans un rapport de configuration envoyé par courrier électronique, le navigateur doit avoir accès au réseau étendu interne de Sun (SWAN, Sun Wide Area Network).

Récupération de la configuration | [ Haut de la page ]

La fonction Récupération de la configuration permet de récupérer la configuration d'un agent depuis un maître de remplacement. La configuration comprend des informations d'identification ainsi que des informations concernant le périphérique, l'hôte et la notification par courrier électronique.

Une fois que le système a terminé, un message s'affiche pour confirmer la récupération du fichier de configuration. Un message est également envoyé à l'adresse électronique définie dans le fichier de configuration.

Exécution de scripts | [ Haut de la page ]

La fenêtre Exécution de scripts permet aux utilisateurs d'exécuter des programmes de ligne de commande depuis l'interface utilisateur graphique.

Exécution de scripts :

1. Cliquez sur Exécution de scripts dans la fenêtre Utilitaires système.

2. Sélectionnez un script dans la liste Scripts et cliquez dessus.
Une version à interface utilisateur graphique du script apparaît dans le cadre de droite. Vous pouvez y apporter des modifications.

3. Apportez les modifications nécessaires au script et cliquez sur Exécuter la commande.

Modification du mot de passe | [ Haut de la page ]

La fenêtre Gestion des mots de passe permet de modifier le mot de passe de sécurité de l'interface utilisateur graphique de .

Modification du mot de passe de sécurité :

1. Cliquez sur Mot de passe du serveur d'accès à distance dans la fenêtre Utilitaires système.

2. Vous devez connaître le mot de passe actuel. Si vous ne le connaissez pas, utilisez l'utilitaire `save_password` pour en créer un nouveau.
Remarque : La connexion et le mot de passe par défaut après l'installation initiale sont `ras` / `agent` (en lettres minuscules).

3. Entrez l'ANCIEN mot de passe.

4. Entrez un nouveau mot de passe d'au moins quatre caractères.

5. Cliquez sur Mettre à jour.

Le mot de passe de sécurité est modifié.

Mise à jour des rôles utilisateurs | [ Haut de la page ]

L'administrateur de peut accorder des privilèges d'accès pour les catégories décrites ci-dessous. Outre la définition de privilèges, l'administrateur peut ajouter un nouvel utilisateur, gérer les mots de passe et mettre à jour ou supprimer des utilisateurs existants.

Privilège | Description
--- | ---
Utilisateur | N'est pas autorisé à modifier les fonctions de maintenance
Admin | Peut effectuer des ajouts, des suppressions ou des mises à jour dans la section Maintenance
Test | Peut effectuer des tests
Script | Peut exécuter des scripts.
Expert | Peut utiliser la fonction Analyse FC.
Pair

Remarque :

Pour supprimer un utilisateur, l'administrateur doit supprimer le mot de passe crypté et cliquer sur Ajouter/Mettre à jour.

Réinitialisation de la session | [ Haut de la page ]

L'écran Réinitialisation de la session permet d'effacer un utilisateur actuel et d'ouvrir une session sous un autre ID utilisateur sans devoir sortir du navigateur.

Réinitialisation d'une session :

1. Cliquez sur Annuler en réponse à la question « Échec de l'autorisation. Réessayer ? ».
2. Pour revenir à l'écran de connexion, réactualisez la fenêtre du navigateur.