マスター構成の更新 |

[ホストの保守] ウィンドウから既存の [ホスト名] リンクをクリックして、必要に応じてフィールドを更新します。

以下のフィールドが更新可能です。

- [監視するカテゴリ]

  Storage Automated Diagnostic Environment のこのインスタンスをサポートしている使用可能なカテゴリから選択します。 最低 1 つを選択する必要があります。
  選択するカテゴリには、このバージョンの Storage Automated Diagnostic Environment がサポートするすべてのデバイスが含まれます。

- [監視頻度]

  5 分から 120 分の間で変数を選択します。頻度変数は、Storage Automated Diagnostic Environment を実行する頻度を決定します。 デフォルトは 60 分です。

- [帯域内データパスの監視]

  このチェックボックスを選択して、帯域内データパスの監視を有効にします。

- [監視されているデバイスのみをトポロジグラフで表示]

  このチェックボックスを選択した場合、トポロジは [トポロジ] グラフにあるデバイスのみを表示します。 さらに、そのエージェントが監視するデバイスのみがエージェントのトポロジに表示されます。

- メッセージ ログ

  メッセージ ログのパスです。デフォルトのメッセージ ログ パスは `/var/adm/messages` です。これには、状態メッセージの履歴が表示されます。

- Sun T3 メッセージログ

  ホストの Sun StorEdge T3、T3+、または 6120 アレイメッセージログのパスを入力します。パスは、メッセージログが送信されるパスである必要があります。このフィールドは、Storage Automated Diagnostic Environment に検索するログ ファイルの場所を指示するのに使用されます。Sun StorEdge T3、T3+、または 6120 アレイが実際にログ ファイルを送信する場所は変更しません。

注:
ホスト上の `/etc/syslog.conf` を参照することにより、パスをチェックして確認できます。

関連項目:

- デバイスの追加
- デバイスの保守
- デバイスの更新
- デバイスの削除
- デバイス名の変更
- デバイスの開始または停止