Affichage d'une topologie basée sur un hôte |

La section Topologie permet d'afficher des topologies orientées hôte ainsi que des topologies orientées réseau de stockage (SAN).

Avant d'afficher une topologie, vous devez exécuter les opérations suivantes :

1. Exécutez la commande ras_install pour lancer les services Storage Automated Diagnostic Environment,
   qui fait partie de la procédure d'installation normale.
2. Lorsque vous avez trouvé un périphérique, créez une capture de la topologie. Reportez-vous à la section Capture de la topologie
   pour obtenir des instructions sur la création d'une capture de la topologie.

Remarque :
Si deux hôtes (un hôte maître et un hôte esclave) sont connectés au même jeu de commutateurs, sélectionnez toujours Topologie maître dans le menu Gestion de la topologie.
Tandis que la topologie maître affiche une représentation précise d'une topologie à deux hôtes, la topologie esclave propose quant à elle un affichage moins précis des périphériques directement liés.

Voir aussi :

- Affichage de conseils sur la fonctionnalité de la topologie
- Aide du bas de page de la topologie
- Définitions de l'icône Topologie
- Capture de la topologie