> 帮助汇总

诊断 -> 诊断工具
- FC 检查 | 校验光纤通道计数器的频率
- FC 检查报告 | 查看光纤通道计数器报告

光纤通道计数器检查 | [ 后退 ]

访问“Storage Automated Diagnostic Environment 诊断工具”窗口：

1. 单击“Storage Automated Diagnostic Environment ”主窗口上的“诊断”链接
2. 单击“诊断”页面上的“诊断工具”链接。

使用“光纤通道计数器检查”功能可以快速检查系统的瞬间噪声。只能在空闲的系统上运行光纤通道计数器检查。

“光纤通道计数器检查”功能可以校验光纤通道物理链接是否正常。FC 计数器检查会提取该主机监视的设备和交换机的链接状态信息，并且比较这些信息，然后显示错误计数器。

注意：

光纤通道计数器检查不 检查附加了 Sun StorEdge A3500FC 阵列的回路，因为 `luxadm` 不支持 Sun StorEdge A3500FC 阵列。

光纤通道计数器检查会检索可用设备的光纤通道读取链接状态 (RDLS) 计数器信息。当光纤通道检查程序开始第二次运行时，系统会存储此计数器信息。第二次运行会在第一次运行完成之后两分钟后开始。然后，系统会比较这两次的运行结果，并且在结果表中显示相应的更改。

注意
光纤通道计数器检查不 验证连接。只有当测试光纤通道物理连接器和组件上的瞬间噪声时才使用此功能。 如果系统发出过多的瞬间噪声，则应该检查电缆连接是否正确。然后，应该在怀疑有问题的组件上运行诊断。

访问“光纤通道计数器检查”窗口

1. 单击“Storage Automated Diagnostic Environment”主窗口上的“诊断”链接。
2. 单击“诊断”页面上的“诊断工具”链接。
3. 从“诊断工具”菜单中单击“FC 检查”链接。
即可显示“FC 检查”窗口。

光纤通道计数器检查报告 | [ 后退 ]

运行 FC 检查

1. 从“选择要检查的主机”下拉菜单中选择一台主机。
2. 单击“执行”。
3. 从“选择类别”列表中选择一台、一些或所有设备。

注意：
运行时间受所选设备的数量的影响。该列表范围越窄，运行时间就越短。

4. 单击“启动 FC 检查”。

警告：
FC 计数器检查正在运行时，请不要更改主机的配置。

即可显示“FC 检查”窗口。

5. 选中要显示其 FC 检查报告的主机对应的“选择”复选框。
6. 单击“显示报告”链接。
7. 要跟踪该模块的修订，请单击该报告对应的复选框，然后单击“保存到历史记录”。
8. 要删除已归档的 FC 检查报告，请单击该报告对应的复选框，然后单击“删除选中对象”。