> Synthèse de l'aide

Rapports -> Général
Statistiques d'agent | Affichage du temps moyen pris par chaque agent
Liste des seuils | Affichage des seuils utilisés pour générer des événements
Rapport de trafic | Affichage des trames en entrée et en sortie de chacun des ports des commutateurs pris en charge.
Graphique des commutateurs | Affichage des valeurs des compteurs Fibre Channel pour tous les commutateurs pris en charge sous forme graphique
Données des commutateurs | Affichage des valeurs des compteurs Fibre Channel pour tous les commutateurs pris en charge dans un rapport

Rapports

La section Rapport synthétise les informations relatives au système, dont les statistiques d'agent et les seuils du système, pour chaque périphérique actuellement pris en charge par Storage Automated Diagnostic Environment.

La section Rapports affiche également des informations liées aux rapports propres aux périphériques concernant les commutateurs Sun StorEdge Network FC, sous forme de graphique ou de rapport.

Pour accéder à la page Rapports, cliquez sur le lien Rapports de la fenêtre principale de Storage Automated Diagnostic Environment.

Statistiques d'agent | [ Retour ]

La fonction Statistiques d'agent permet de déterminer le temps moyen nécessaire à l'exécution des modules. Les informations sont générées à chaque exécution de l'hôte de .

Vérification des statistiques

1. Cliquez sur Statistiques d'agent dans la fenêtre Rapports généraux.
2. Cliquez sur un hôte existant.

Le temps d'exécution pour cet hôte, exprimé en minutes et en secondes, s'affiche.

Liste des seuils | [ Retour ]

La fenêtre Seuils affiche les seuils utilisés pour contrôler les entrées liées aux interfaces E/S dans les fichiers `/var/adm/messages`.

- La fréquence représente le nombre d'alertes et d'heures requises pour générer un nouveau message.
- L'attente est le temps de pause entre messages utilisé pour éviter d'envoyer un trop grand nombre de messages à la fois.

Trafic Fibre Channel (FC) | [ Retour ]

La fonction Trafic Fibre Channel (FC) permet d'afficher les informations relatives aux trames en entrée et en sortie des différents ports de chacun des commutateurs. Le contrôle SAN doit être actif et Storage Automated Diagnostic Environment doit avoir été exécuté au moins une fois pour que cette fonction donne des résultats.

Pour afficher le rapport du trafic FC, cliquez sur Rapport de trafic dans la fenêtre Rapports généraux. Une topologie SAN ainsi qu'une synthèse s'affichent, en indiquant le pourcentage de trafic pour chaque commutateur.

Graphique des commutateurs | [ Retour ]

La fonction Graphique des commutateurs permet d'afficher les valeurs des compteurs Fibre Channel sous forme graphique.

Affichage du graphique des commutateurs :

1. Cliquez sur Graphique des commutateurs dans la fenêtre Rapports généraux.
   Le menu Graphique des commutateurs s'affiche.

2. Sélectionnez un commutateur dans le menu déroulant Sélectionner commutateur et cliquez sur Afficher.
   Le graphique des commutateurs affiche les erreurs relatives au commutateur sélectionné.

3. Cliquez sur Définir la ligne de base pour réinitialiser tous les compteurs en les enregistrant et en affichant uniquement le delta entre les nouvelles valeurs et les valeurs sauvegardées.
   Après avoir paramétré la zone Définir la ligne de base, le rapport graphique affiche uniquement les incréments de compteur. Le rapport affiche également l'heure de début et la durée de la ligne de base.

4. Cliquez sur Total pour effacer les valeurs enregistrées par la fonction Définir la ligne de base et afficher tous les compteurs Fibre Channel.

Données des commutateurs | [ Retour ]

La fonction Données des commutateurs permet d'afficher les valeurs des compteurs Fibre Channel sous forme de rapport.

Affichage des données des commutateurs

1. Cliquez sur Données des commutateurs dans la fenêtre Rapports généraux.

2. Sélectionnez un commutateur dans le menu déroulant Sélectionner commutateur et cliquez sur Afficher.
   Lorsque vous avez paramétré la zone Définir la ligne de base, le rapport Données des commutateurs FC n'affiche plus que les incréments des compteurs, l'heure de début et la durée de la ligne de base.

3. Cliquez sur Total pour effacer les valeurs enregistrées par la fonction Définir la ligne de base et afficher tous les compteurs Fibre Channel.