このプログラムは、/var/adm/message ファイルが選択したファイバーチャネルエラーを収集して、A5000 エンクロージャーおよびディスクのグラフに表示します。ループの順序がわかる場合は、エラータイプ間でループを変更することによって、問題を特定できます。
CRC エラー (読み込み/前) の例 :
Apr 29 18:14:24 gonb1dv1 unix: Transport error on target=0x22: Fibre Channel CRC Error on frames
Apr 29 18:14:24 gonb1dv1 unix: WARNING: /sbus@74,0/SUNW,socal@1,0/sf@0,0/ssd@w21000020370cb701,0 (ssd255):
SCSI パリティエラー (書き込み/後) の例:
Apr 29 18:18:31 gonb1dv1 unix: WARNING: /sbus@74,0/SUNW,socal@1,0/sf@0,0/ssd@w21000020370cab2a,0 (ssd245):
Apr 29 18:18:31 gonb1dv1 unix: Error for Command: write(10) Error Level: Retryable