SunMC プロバイダ |

SunMC プロバイダを使用すると、Storage Automated Diagnostic Environment は、アクション可能なイベントおよび監視トポロジを SunMC コンソールに送信して、コンソールにアラームと警告テキストを表示させることができます。SunMC 情報は、Sun Remote Services (SRS) の場合と同様であり、互換性があります。 SunMC は、情報を SRS に送信できます。その場合、Storage Automated Diagnostic Environment で SRS プロバイダをアクティブにする必要はありません。 検出されたデバイスが、Sun MC コンソールでトポロジに正しく表示されるようにするには、この機能を有効にして設定する必要があります。

SunMC モジュールをセット アップするには、以下の手順を行います。

- SunMC エージェントを実行しているホストで、pkgadd SUNWesraa を実行します。

- SUNWesraa は SUNWstade/System/SunMC にあります。

- SunMC コンソールから rasagent モジュールを読み込みます。
- SunMCStor コンソールから、rasagent モジュールの ADE ホストの IP アドレスを追加します。
- SunMC コンソールから rasagent モジュールを有効にします。

SunMC プロバイダを設定するには、必要なフィールドに情報を入力します。

- [アクティブ] チェックボックスを有効にします。
- SunMC コンソールの IP アドレスを入力します。
- ポート番号を指定します。デフォルトは 162 です。
- ハートビート頻度の時間を指定します。

関連項目:

- 電子メールプロバイダ
- SRS Net Connect プロバイダ
- SNMP プロバイダ
- SRS プロバイダ
- SSRR プロバイダ
- SAE プロバイダ