Test à partir d'une liste |

L'exécution de tests de diagnostic de Storage Automated Diagnostic Environment permet de vérifier le fonctionnement de tous les composants sélectionnés par l'utilisateur. Les tests sont sélectionnés dans une liste de dispositifs physiques.

La fenêtre Test à partir d'une liste affiche les dispositifs et les tests associés. Cette liste inclut également les avertissements et les erreurs signalés par les agents de contrôle. Par ailleurs, la fenêtre Test à partir d'une liste affiche tous les tests d'hôte/HBA disponibles et pas uniquement les ports connectés, comme c'est le cas de la fenêtre Test à partir de la topologie.

L'option Test à partir d'une liste permet de :

- trier par hôte, type de dispositif, type de test et état du dispositif ;
- sélectionner des options pour un dispositif donné, plusieurs dispositifs ou tous les dispositifs ;
- sélectionner le nombre de passages effectués par chaque test ;

Invocation du panneau des options de test d'un dispositif donné

1. Dans la fenêtre Test à partir d'une liste, sélectionnez le test de diagnostic.
2. Sélectionnez un hôte dans le menu déroulant Hôte.
3. Dans le menu déroulant Filtre, sélectionnez un ou plusieurs dispositifs ou cliquez sur Tout pour les afficher tous.
4. Cliquez sur ALLER.
Une liste personnalisée sur la base des critères définis s'affiche.
5. Pour exécuter des diagnostics, sélectionnez le lien du test dans la colonne Exécuter le test.
La fenêtre de test appropriée s'affiche dans le cadre de droite.

Voir aussi :

- Règles des tests
- Tests de ligne de commande
- Tests de l'interface graphique
- Exécution de tests à partir de la topologie de l'interface graphique
- Gestionnaire de tests