デバイスの保守 |

[デバイスの保守] ウィンドウを使用して、ホストが各デバイスを監視するように設定します。また、Storage Automated Diagnostic Environment が電子メール通知の際にそのデバイスの参照として使用する名前を、このウィンドウで変更できます。

Storage Automated Diagnostic Environment が監視するデバイスを決定するときには、ホストのアクセス方法に注意してください。

- Sun StorEdge アレイは、t3 メッセージ ログ ファイルにアクセスできてサブネット上でイーサネット接続を備えているホストから監視します。
- Sun StorEdge 6320 シリーズ システムは、Sun StorEdge アレイへのイーサネット接続を備えている Storage Service Processor から監視します。

注:

[主ホスト] 列には、実際にデバイスの探索を行う登録済みホストのリストが表示されます。

関連項目:

- デバイスの更新
- デバイスの削除
- デバイス名の変更
- デバイスの開始または停止
- 構成の確認