Icônes de la topologie |

Les icônes affichées dans l'aide de la topologie symbolisent les différents périphériques de stockage controlés. Chaque icône de périphérique contient des zones représentant les disques des composants Baies de disques, Ports et « Autre » dans le bas des icônes de périphériques.

La catégorie de composants « Autre » comprend un ensemble variable de cases représentant des composants des boîtiers contôlés :

- A = Alertes
- B = Panneau arrière
- F = Ventilateur
- K = Liens
- l = Carte de boucle (sur la baie de disques Sun StorEdge T3+)
- L = Numéro d'unité logique
- M = Panneau central
- N = Concentrateur de terminal réseau (NTC)
- O = Autre
- P = Alimentation
- T = Temp
- V = Volume

Remarques :

- Les erreurs Fibre Channel sont représentées par des liens rouges avec le mot « fc » en rouge. Cela sgnifie que le système a détecté des erreurs CRC ou ITW à l'une des extrémités du lien en rouge.
  Les erreurs Fibre Channel sont généralement intermittentes et ne constituent pas une défaillance grave. Lorsqu'une défaillance majeure se produit (par exemple si un port de commutateur est déconnecté), les compteurs Fibre Channel sont ignorés.
- Les liens marqués « mpxio » dans la topologie peuvent indiquer une des erreurs suivantes :

- Une marque « mpxio » ROUGE dans la topologie indique qu'une défaillance du Gestionnaire de trafic de Sun StorEdge s'est produite sur ce chemin d'accès.
- Une marque « mpxio » verte dans la topologie indique qu'une défaillance du Gestionnaire de trafic de Sun StorEdge s'est produite sur ce chemin d'accès, mais a été corrigée ultérieurement.

- La baie de disques Sun StorEdge D2 possède 12 logements pour lecteurs de disques. Ces logements sont accessibles via la porte avant de la baie de disques Sun StorEdge D2. Dans la vue de la topologie, ces 12 logements sont représentés par deux rangées de carrés :

- La rangée 0 représente les six lecteurs du côté gauche de l'unité.
- La rangée 1 représente les six lecteurs du côté droit de l'unité.
- Le logement 5 de la rangée 1 est le logement situé à l'extrême droite du boîtier de la baie de disques Sun StorEdge D2.

Voir aussi :

- Conseils concernant la fonctionnalité de la topologie
- Erreurs Fibre Channel