# Storage Automated Diagnostic Environment Web ブラウザユーザーインタフェース

Storage Automated Diagnostic Environment は、ストレージエリアネットワーク (SAN) および直接接続ストレージ (DAS) デバイスのための分散型のオンライン状態および診断監視ツールです。24 時間ベースで監視を行うように設定することが可能で、サポートしているストレージの「信頼性、可用性、および管理性 」(RAS) を向上させることができます。

Web ブラウザ user (ユーザー) インタフェース (UI) は、次のページで構成されます。

ページ | 説明
一般保守 | Storage Automated Diagnostic Environment を最初に設定する場合、または変更を行う場合に必要な機能を検討します。
トポロジの保守 | ストレージエリアネットワーク (SAN) トポロジに表示されるデバイスの保守を行うことができます。
保守ユーティリティ | オプションのツールを使用して、Storage Automated Diagnostic Environment 管理に使用することができます。
監視デバイス | すべての FRU レベルの情報のレビューと選択したデバイスのコンポーネントへのアクセスが可能です。
トポロジの監視 | トポロジを通じてナビゲートし、その機能を理解するにの使用する情報を提供します。
監視ユーティリティ | デバイスのエラーと状態データベースからの警告をクリアするのに使用する情報を提供します。
監視ログ | 実行するログ監視機能について説明します。
診断テスト | CLI または GUI から診断テストを管理するのに使用する情報を提供します。
TR> | レポート | エージェント統計レポートおよびシステムのしきい値を含むシステム情報の要約を行います。