SunMC 提供程序 |

SunMC Provider (提供程序) 使 Storage Automated Diagnostic Environment 能够将可操作的事件和监视拓扑发送到 SunMC 控制台，该控制台将显示报警和警告文本。 SunMC 信息和 Sun Remote Services (SRS) 相似，并且二者兼容。 SunMC 可以将信息发送到 SRS，在这种情况下就不需要在 Storage Automated Diagnostic Environment 中激活 SRS 提供程序。 该功能需要在发现设备之前启用并配置，以使拓扑能正确显示在 SunMC 控制台。

要设置 SunMC 模块，请完成以下步骤：

- 在运行 SunMC 代理的主机上运行 pkgadd SUNWesraa。

- SUNWesraa 可在 SUNWstade/System/SunMC 目录中找到。

- 从 SunMC 控制台装入 rasagent 模块。
- 从 SunMC 控制台将 StorADE 主机的 IP 地址添加到 rasagent 模块。
- 从 SunMC 控制台启用 rasagent 模块。

要设置 SunMC 提供程序，请完成以下必需字段：

- 启用“活动”复选框。
- 键入 SunMC 控制台 IP 地址。
- 指定端口号。缺省值为 162。
- 指定脉动频率的小时数。

另请参阅：

- 电子邮件提供程序
- SRS Net Connect 提供程序
- SNMP 提供程序
- SRS 提供程序
- SSRR 提供程序
- SAE 提供程序