更新主要主机配置 |

从“维护主机”窗口单击现有“主机名”列表，并根据需要更新字段。

可更新的字段包括：

- 要监视的类别

  从 Storage Automated Diagnostic Environment 的这一实例支持的可用类别中选择。 至少需要选择一个对象。
  备选类别包括这一版本的 Storage Automated Diagnostic Environment 支持的所有设备。

- 监视频率

  选择 5 到 120 分钟之间的一个值。此频率值会影响 Storage Automated Diagnostic Environment 执行的频率。缺省值为 60 分钟。

- 监视带内数据路径

  选择此复选框可启用对带内数据路径的监视。

- 仅显示拓扑图形中被监视的设备

  选中此复选框，拓扑将仅显示拓扑图形中的设备。 此外，只有代理监视的设备才会显示在该代理的拓扑中。

- 消息日志

  消息日志的路径。缺省路径为 `/var/adm/messages`，它将显示状态消息的历史记录。

- Sun T3 消息日志

  键入主机的 Sun StorEdge T3、T3+ 或 6120 阵列消息日志的路径。此路径应为阵列日志被发送到的路径。此字段用于告知 Storage Automated Diagnostic Environment 到哪里查找日志文件。这并不改变 Sun StorEdge T3、T3+ 或 6120 阵列实际发送日志文件的位置。

注意：
通过查看主机上的 `/etc/syslog.conf` 可检查和验证该路径。

另请参阅：

- 添加设备
- 维护设备
- 更新设备
- 删除设备
- 重命名设备
- 启动或停止设备