Exécution manuelle de l'agent Storage Automated Diagnostic Environment |

L'agent Storage Automated Diagnostic Environment est normalement exécuté via la commande `cron`. L'option Exécution d'agent permet toutefois de le faire manuellement.

Exécution manuelle de l'agent :

1. Sélectionnez un hôte dans le menu déroulant Hôte.
   Remarque :
   Sélectionnez et exécutez d'abord les esclaves. Le maître doit être exécuté manuellement en dernier.

2. La section Options de configuration permet d'indiquer le nombre maximal de messages électroniques à envoyer dans une période de 8 heures concernant un événement spécifique. La valeur par défaut est Pas de maximum.
   Si vous cochez la case Ignorer le nombre maximal de messages électroniques, le système ignore les réglages en cours et envoie tous les événements. Vous pouvez également effacer le nombre maximal de messages électroniques indiqué à l'aide de l'option Notifications.

3. Sur certains périphériques, tels que Sun StorEdge A5000, Storage Automated Diagnostic Environment extrait automatiquement les informations liées à la révision une fois par semaine.
   Si vous cochez la case Contrôler tous les périphériques, vous forcez Storage Automated Diagnostic Environment à exécuter une vérification approfondie de tous les périphériques eu lieu d'attendre la prochaine exécution prévue.

4. Après avoir sélectionné ou désélectionné les options, cliquez sur EXÉCUTER.
Un rapport de synthèse affiche l'état de tous les composants en cours d'exécution.

Voir aussi :

- Options de configuration
- Notifications