Stratégie de diagnostic

Les diagnostics peuvent être exécutés à partir la " liste de tests " ou à partir d'une " topologie ". Les tests fonctionnels sont conçus pour tester l'unité remplaçable en clientèle ciblée. Vous pouvez exécuter les tests à partir d'un hôte de données via des chemins de données intra-bande. Vous pouvez également les lancer par le biais d'un chemin de gestion hors bande qui est relié à un hôte de données ou à un processeur de service et exécuté par l'unité centrale de l'URC ciblée. L'ordonnanceur envoie le test au serveur approprié (hôte). Il s'agit de tests hors ligne qui peuvent servir à vérifier les unités remplaçables en clientèle ou le remplacement de ces dernières. L'outil " fc_check " ou l'agent de contrôle SAN détecte les erreurs de lien Fibre Channel intermittentes ou constantes. Si une alerte de lien FC est générée ou si un lien FC devient rouge dans la topologie, vous pouvez utiliser le test " linktest " pour isoler l'unité remplaçable en clientèle défectueuse dans le segment de lien Fibre Channel. Pour appeler le test " linktest ", cliquez à l'aide du bouton droit sur le lien affiché dans la topologie. Linktest n'est pas accessible via la fonction " test à partir d'une liste ". Linktest n'est pas disponible pour les périphériques SCSI. Linktest est invoqué en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le lien affiché dans la topologie. Linktest n'est pas disponible dans la fonction « Test à partir d'une liste ». Linktest n'est pas disponible pour les périphériques SCSI.