诊断程序 | 说明
--- | ---
`a3500fctest`(1M) | 对通过主机数据路径连接的 Sun StorEdge A3500FC LUN 进行带内诊断。
`a5ksestest`(1M) | 对通过主机数据路径连接的 Sun StorEdge A5000 附件进行带内诊断。
`a5ktest`(1M) | 对通过主机数据路径连接的 Sun StorEdge A5000 磁盘驱动器进行带内诊断。
`brocadetest`(1M) | 对 Brocade Silkworm 光纤通道交换机上的测试端口进行带外诊断。
`d2disktest`(1M) | 对 Sun StorEdge D2 SCSI 磁盘进行 SCSI 磁盘诊断。
`daksestest`(1M) | 对通过主机数据路径连接的 Sun Fire V880 附件进行带内诊断。
`daktest`(1M) | 对通过主机数据路径连接的 Sun Fire V880 磁盘驱动器进行带内诊断。
`fcdisktest`(1M) | 对通过主机数据路径连接的内部 FC 磁盘驱动器进行带内诊断。
`fctapetest`(1M) | 对通过主机数据路径连接的 FC 磁带机进行带内诊断。
`ifptest`(1M) | Sun StorEdge PCI FC-100 主机总线适配器诊断程序，对使用 ifp 驱动程序的 HBA 进行诊断
`qlctest`(1M) | Sun StorEdge PCI 双光纤通道主机总线适配器诊断程序，对使用 qlc 驱动程序的 HBA 进行诊断。
`socaltest`(1M) | Sun StorEdge SBus FC-100 主机总线适配器诊断程序，对使用 socal 驱动程序的 HBA 进行诊断。
`linktest`(1M) | 该 linktest 命令专门用于测试 FC 链接段的两个端点，并可以帮助用户隔离链接段中的 FRU。该测试通常在 FCAL 拓扑指示出现链接问题时运行。即，出现红色链接时运行。
`switchtest`(1M) | 对 Sun StorEdge Network FC switch-8 和 switch-16 的测试端口进行带外诊断。
`switch2test`(1M) | 对 Sun StorEdge Network FC 2 GB switch-8 和 switch-16 的测试端口进行带外诊断。
`t3test`(1M) | 对通过主机数据路径连接的 Sun StorEdge T3 和 T3+ LUN 进行带内诊断。
`t3ofdg`(1M) | 对通过以太网连接的 Sun StorEdge T3 和 T3+ LUN 进行带外诊断。t3ofdg 将测试 T3 附件内的所有 FRU
`t3volverify`(1M) | 对通过以太网连接的 Sun StorEdge T3 和 T3+ LUN 进行带外诊断。t3volverify 将在选定的 T3 上执行卷验证功能。
`se_configcheck`(1M) | 验证 Sun 解决方案系统 (3900/6900) 的配置。
`se2_configcheck`(1M) | 验证 Sun 解决方案系统 (6320) 的配置。
`vediag`(1M) | 对通过以太网连接的虚拟引擎 (VE) 进行带外诊断。启动并监视虚拟引擎上的诊断程序。
`veluntest`(1M) | 对连接有虚拟引擎 VE 的存储器进行带内诊断。验证带内虚拟引擎 Sun StorEdge 3900/6900 系列 LUN 的功能。
试验程序
`stresstest`(1M) | 用于通过主机数据路径连接的所有 I/O 设备的带内试验程序。
`dex`(1M) | 用于通过主机数据路径连接的所有磁盘驱动器和磁带机的带内试验程序。
`lbf`(1M) | 用于 FC 回路（介质）（由主机 Sun StorEdge HBAs soc+ 和 QLC 2200 使用）的带内试验程序。