Contrôle de révision |

Le contrôle de révision de Storage Automated Diagnostic Environment vérifie les révisions des logiciels, du matériel et des microprogrammes de tous les composants sélectionnés par l'utilisateur.

Le contrôle de révision repose sur une matrice actualisable, générée à l'aide de la base de données PatchPro. La matrice offre un contrôle de révision distribué sur l'ensemble du système. Les versions de Solaris et des microprogrammes des composants sont comparées à la matrice.

Génération du rapport de contrôle de révision

1. Sélectionnez un hôte dans la fenêtre déroulante et cliquez sur ALLER.

   La fenêtre charge et affiche les informations mises à jour sur l'hôte sélectionné.

2. Sélectionnez une matrice de configuration dans le menu déroulant.

   Les matrices sont triées par niveau et date de révision, la plus récente apparaissant en premier.

3. Désélectionnez un ou plusieurs périphériques dans la liste Sélectionner le module. Par défaut, tous les périphériques sont cochés.
4. Dans la zone de texte Courrier électronique, tapez la ou les adresses électroniques auxquelles les résultats du contrôle de révision doivent être envoyés.
5. Cliquez sur Exécuter le contrôle de révision.

Voir aussi :

- Contrôle des compteurs Fibre Channel
- Rapport de contrôle des compteurs Fibre Channel
- Affichage du rapport de contrôle de révision
- Affichage de l'historique des contrôles de révision