> 帮助汇总

管理 -> 拓扑
拓扑维护 | 拓扑功能的说明
拓扑快照 | 请求每个主机的拓扑快照，然后创建一个主快照
合并拓扑 | 合并任意一组主机，然后创建一个定制拓扑。
合并历史 | 显示归档的拓扑信息
分组 | 在一个拓扑内定制分组设备

拓扑维护 | [ 后退 ]

Storage Automated Diagnostic Environment 的图形存储器区网络 (SAN) 界面显示所有的结构组件和这些组件的状态。 结构组件包括 HBA、交换机端口、存储器控制器和磁盘以及更多的专用组件，例如风扇、电池、电源和卷。

注意：拓扑中只显示连接到存储器设备的那些 HBA。

SAN 代理会根据错误消息和测量信息来收集计数器信息。 在绘制拓扑过程中会用到此信息，用于指示链接故障。

访问“拓扑”窗口：

1. 单击“Storage Automated Diagnostic Environment”主窗口中的“管理”链接。
   “管理”划分为三部分：“常规维护”、“拓扑维护”和“系统公用程序”。

2. 单击“拓扑维护”。
即可显示“拓扑维护”窗口。

拓扑快照 | [ 后退 ]

使用此功能可以从主机创建和更新拓扑视图或查看错误的详细资料。一旦单个的主机拓扑更新之后，合并的拓扑视图也会更新。

注意：此功能要求使用 Solaris 8 或更高版本。如果使用 Solaris 8，主机必须安装有 SUNWsan 软件包以及最新的 111413-xx luxadm 修补程序。

要在“监视”和“诊断”窗口中查看拓扑，必须首先创建快照。

在创建拓扑快照之前，确保没有有故障的路径。如果路径上有故障，拓扑视图将不会正确显示它们。

1. 从“拓扑维护”窗口中，选择“拓扑快照”。

   即可显示“拓扑快照”窗口。

2. 检索选定的主拓扑或从拓扑。
3. 在检索了单独的主机快照之后，单击“合并和推入主拓扑”来同步主拓扑和从拓扑。

如果在此过程中发生超时，您可能需要使用“更改超时设置”功能来增大超时值。

注意：创建拓扑之后，需要验证该拓扑视图。

合并拓扑 | [ 后退 ]

主配置拓扑包括主拓扑和所有从拓扑，并且它是自动生成的。但是，如果您要创建比主拓扑和所有从拓扑小的拓扑，可以合并或删除选定的拓扑。通过合并拓扑，多个主机拓扑图会合并为一个拓扑图。

1. 从“拓扑维护”窗口中，选择“合并拓扑”。

   即可显示“SAN 合并拓扑”窗口。

2. 要创建组合的（合并的）拓扑，请从“可用拓扑”部分中选择两个或多个拓扑，然后启用相应的选择复选框。
3. 为合并后的拓扑键入唯一的名称。
4. 单击“创建”。
5. 要删除合并的拓扑，请从“合并的拓扑”部分中选择该拓扑，然后单击“删除选中对象”。

注意：只能通过创建新的拓扑快照来更新拓扑，新的快照会覆盖旧的快照。

合并的拓扑会自动合并新快照。

如果要删除合并的拓扑，可以使用“SAN 合并拓扑”功能，而不能使用“快照历史”功能。

快照历史 | [ 后退 ]

使用此功能，您可以比较和删除当前的拓扑快照，或者查看、比较或删除以前存储的拓扑快照。

1. 从“拓扑维护”窗口中，选择“拓扑历史”。
2. 要查看两个拓扑之间更改的汇总，请选择两个主机并启用相应的复选框，然后单击“比较选中对象”。主机必须至少有两个拓扑才能使用“比较选中对象”功能。
3. 要删除拓扑，请选择一个或多个拓扑，并启用相应的复选框，然后单击“删除选中对象”。
4. 要查看以前存储的拓扑快照，请双击“日期 1”、“日期 2”或“日期 3”列中的日期链接。首先显示最旧的快照。
5. 要比较或删除以前存储的拓扑快照，请单击“日期 1”、“日期 2”或“日期 3”列中相应的复选框。
   - 要比较两个或多个以前存储的快照，请单击“比较选中对象”。
   - 要删除一个或多个以前存储的快照，请单击“删除选中对象”。

分组 | [ 后退 ]

“Storage Automated Diagnostic Environment 拓扑分组”功能使您可以显示多级拓扑，并且可以在一个视图中聚合大量的设备。

创建和维护组：

1. 从“拓扑维护”窗口中，选择“分组”。

要创建新的组名，您必须指定一个主机名和合并的拓扑名、组代码和一个说明。

名称和代码是任意的，但是它们应准确地反应拓扑级别。例如，它可以是一个校园名称（名称为 Campus 1，代码为 Building 1）。

2. 单击“添加类别”以添加组名。

3. 单击位于“分组”窗口顶部附近的“合并主拓扑”链接，创建新组。
即可显示“组详细资料”屏幕，该屏幕显示您在前一个步骤中所选的主机或合并的拓扑中包含的所有设备的列表。

向特定组中添加设备：

1. 从“组详细资料”窗口中，选择该设备对应的复选框。

2. 在该组对应的文本框中，键入一个标识符。

   通过“组 ID”可以启用类似对象的多个实例。rack1、rack2、rack3 等就是这方面的示例。

   您也可以在“组 ID”字段使用“.”符号来创建子组。通过使用诸如“lab1.rack1”和“lab1.rack2”这样的名称，您可以创建包含两个单独磁盘架组的“lab1”组。使用“.”符号可以进行多级分组。

3. 要访问“组汇总”窗口，请选择位于“组详细资料”窗口右上角的“汇总”链接。

   此菜单使您可以选择要显示的组图标的颜色和类型。在此窗口中，您还可以添加说明，在拓扑视图中，说明就显示在图标旁。

4. 要从组中删除一个组件，请先清除要删除的组件的“说明”字段，然后单击“更新 ID”。