仮想化エンジンのヘルプ

cd | PCMCIA カードの現在の作業ディレクトリを変更します。
clock | システムの日付 / 時間設定を表示 / 設定します。
cls | 画面をクリアします。
configure | システムを設定モードにします。
copy | ファイルをある場所から別の場所へコピーします。
date | 現在の日付と時間を表示 / 設定します。
delete | 1 つ以上のファイルを削除します。
deltree | あるディレクトリとそのすべての内容を削除します。
dir | ディレクトリの内容を表示します。
disable | 一般ユーザーによる権限付きコマンドへのアクセスを無効にします。
enable | 一般ユーザーによる権限付きコマンドへのアクセスを制御します。
exec | CLI スクリプトを実行します。
exit | 現在の設定モードを終了します。
history | コマンド履歴バッファを表示します。
logout | CLI セッションを終了します。
mkdir | 現在の作業ディレクトリにディレクトリを作成します。
more | 一度に 1 ページのファイルの内容を表示します。
ping | IP アドレスでホスト ICMP にエコーリクエストを送信します。
pmount | システムの PCMCIA カードを管理します。
pumount | PCMCIA カードをアンマウントして削除します。
pwd | 現在の作業ディレクトリを表示します。
reboot | シャーシまたは MIC をリブートします。
redund | マスター / スレーブ MIC の冗長性を管理します。
reload | カード、またはプロセッサを再ロードして再起動します。
rename | ファイルまたはディレクトリの名前を変更します。
rmdir | ディレクトリを削除します。
save | システムの現在の設定を startup.c にコピーします。
show | システムリソースに関する情報を表示します。
shutdown | 指定したカードを停止します。
snmp-server | システムの SNMP 設定を構成します。
sync | MIC PCMCIA カードにデータをフラッシュします。
tail | ファイルの終わりの内容を表示します。
terminal | ディスプレイ画面のサイズを設定します。
time | 現在の日付と時間を表示 / 設定します。
touch | ファイルのアクセス時間を更新 / 新しいファイルを作成します。
type | ファイルの内容を表示します。
upgrade | シャーシソフトウェアをアップグレードします。

        cd [ Top ]
     cd                   - PCMCIA カードの現在の作業ディレクトリを変更します。

    構文 :
          cd []

        パラメータ :
          dir name - 現在の作業ディレクトリとなる絶対ディレクトリまたは相対ディレクトリ。省略すると、ルートディレクトリが現在の作業ディレクトリになります。

     sus0

        clock [ Top ]
     clock                - システムの日付 / 時間設定を表示 / 設定します。

    構文 :
      - システムの現在の日付 / 時間設定を表示する構文は次のとおりです。
          clock

      - システムの日付 / 時間を設定する構文は次のとおりです。
          clock set

      - 夏時間を切り替える構文は次のとおりです。
          clock summer-time

      - 利用できる時間帯をリストする構文は次のとおりです。
          clock timezone list

      - システムの時間帯を設定する構文は次のとおりです。
          clock timezone set

        パラメータ :
          文字列 - 新しい日付 / 時間は MMM DD hh:mm:ss YYYY のフォーマットで示します。各記号はそれぞれ次の意味を表します。
                     MMM  - {Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Noc|Dec}
                     DD   - その月の日付 (1-31、1 または 2 桁)
                     hh   - 時間  (2 桁、24 時間表示)
                     mm   - 分 (2 桁)
                     ss   - 秒 (2 桁)
                     YYYY - 年   (4 桁)

          n      - 時間帯 (clock timezone list コマンドでリスト)

      set                  - システムの日付 / 時間を設定します。
      summer-time          - 夏時間設定を切り替えます。
      timezone             - 利用できる時間帯をリスト / システムの時間帯を設定します。
     sus0

        cls [ Top ]
     cls                  - 画面をクリアします。

    構文 :
        cls

     sus0

        configure [ Top ]
     configure            - システムを設定モードにします。

    構文 :
          configure

     sus0

        copy [ Top ]
     copy                 - ファイルをある場所から別の場所へコピーします。

    構文 :
          copy

        パラメータ :
          source - ソースファイルの名前 (このファイルは、現在の作業ディレクトリにある必要があります)。
          dest   - コピー先の名前。

      running-config       - システムの現在の構成をファイルにコピーします。
     sus0

        date [ Top ]
     date                 - 現在の日付と時間を表示 / 設定します。

    構文 :
          date [-b|-d|-g|-l|-L|-N|-s |-S|-u|-z|-Z ]

        パラメータ :
          no switch     - 日付と時間を表示します。
          -b            - シャーシのブート時間を表示します。
          -d            - 日付と時間 (ローカル) を表示します。
          -g            - 日付と時間 (GMT とローカル) を表示します。
          -l            - 夏時間 (DST) を無効にします。
          -L            - 夏時間 (DST) を有効にします。
          -N            - 利用できる時間帯を表示します。
          -s  - 日付と時間を timespec フォーマット、 MMM DD hh:mm:ss YYYY で設定します。
                          各記号はそれぞれ次の意味を表します。
                           MMM  - {|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec}
                           DD   - その月の日付 (1-31、1 または 2 桁)
                           hh   - 時間   (2 桁、24 時間表示)
                           mm   - 分 (2 桁)
                           ss   - 秒 (2 桁)
                           YYYY - 年    (4 桁)
          -S            - シャーシ時間の概要を表示します。
          -u            - シャーシの使用可能時間を表示します。
          -z            - 現在の時間帯を表示します。
          -Z         - シャーシの時間帯を設定します (時間帯のリストを表示するには、-N を使用します)。

     sus0

        delete [ Top ]
     delete               - 1 つ以上のファイルを削除します。

    構文 :
          delete

        パラメータ :
          target - 削除するファイルのファイル指定。

     sus0

        deltree [ Top ]
     deltree              - あるディレクトリとそのすべての内容を削除します。

    構文 :
          deltree

        パラメータ :
          target - 削除するディレクトリの名前。

     sus0

        dir [ Top ]
     dir                  - ディレクトリの内容をリストします。

    構文 :
          dir [/w] [{ |   |  |
                |  | *.ext]

        パラメータ :
           /w                 - ファイル / ディレクトリ名をリストする際に複数のカラムを使用するワイドモードで表示します。
           dirname            - 表示するディレクトリの名前。
           path               - 表示するディレクトリへのパス。
           filename.*         - 表示する特定のファイル名と拡張子。
           partial filename.* - 表示するファイルの名前の一部。
           ext                - ファイル名の拡張子。

     sus0

        disable [ Top ]
     disable              - 一般ユーザーによる権限付きコマンドへのアクセスを無効にします。

    構文 :
          disable

     sus0

        enable [ Top ]
     enable               - 一般ユーザーによる権限付きコマンドへのアクセスを有効にします。

    構文 :
      - 一般ユーザーによる権限付きコマンドへのアクセスを有効にする構文は次のとおりです (パスワードが必要)。
          enable

      - 有効なパスワードを暗号化パスワードに変更する構文は次のとおりです。
          enable encrypted-password

      - 有効なパスワードを非暗号化パスワードに変更する構文は次のとおりです。
          enable password

        パラメータ :
          enc password - enable コマンドの暗号化された新しいパスワード。
          password     - enable コマンドの新しいパスワード。

     sus0

        exec [ Top ]
     exec                 - CLI スクリプトを実行します。

    構文 :
          exec

        パラメータ :
          file name - CLI コマンドを含む実行するファイルの名前。

     sus0

        exit [ Top ]
     exit                 - 現在の設定モードを終了します。

     以前のモードに変更します。変更をスタートアップ設定ファイルに保存するには、save configuration コマンドを使用します。

    構文 :
          exit

     sus0

        history [ Top ]
     history              - コマンド履歴バッファを表示します。

     コマンド履歴バッファにリストされているコマンドは、@ 文字の後にコマンド番号を入力して実行できます。
     たとえば、「6 dir」としてリストされている dir コマンドにアクセスするには、「@6」を入力します。

    構文 :
          history

     sus0

        logout [ Top ]
     logout               - CLI セッションを終了します。

     ログアウトによって、ユーザーはシステムから切断されます。

    構文 :
          logout

     sus0

        mkdir [ Top ]
     mkdir                - 現在の作業ディレクトリにディレクトリを作成します。

    構文 :
          mkdir

        パラメータ :
           dirname - 作成するディレクトリの名前。

     sus0

        more [ Top ]
     more                 - 一度に 1 ページのファイルの内容を表示します。

    構文 :
          more

        パラメータ :
          file name - 表示するファイルの名前。
                     注:  ここにはファイルへのパスを含むことができます。

     sus0

        ping [ Top ]
     ping                 - IP アドレスでホスト ICMP にエコーリクエストを送信します。

     ICMP とは、Internet Control Message Protocol です。

    構文 :
          ping [-v ]

        パラメータ :
          svsd id - パケットの送信先である特定の SVSD の ID。
                    省略すると、送信先は PSX ローカルまたはディレクトホストに限定されます。
          ipaddr  - ping を実行するホストの IP アドレス。

     sus0

        pmount [ Top ]
     pmount               - システムの PCMCIA カードを管理します。

    構文 :
      - 下位の PCMCIA カードのマウント状態を表示する構文は次のとおりです。
          pmount

      - 下位の PCMCIA スロットのカードを A としてマウントする構文は次のとおりです。
          pmount A:

     sus0

        pumount [ Top ]
     pumount              - PCMCIA カードをアンマウントして削除します。

    構文 :
          pumount A:

     sus0

        pwd [ Top ]
     pwd                  - 現在の作業ディレクトリを表示します。

    構文 :
          pwd

     sus0

        reboot [ Top ]
     reboot               - シャーシまたは MIC をリブートします。

     注: 保存されていない構成上の変更は破棄されます。

    構文 :
      - 確認後、シャーシをリブートする構文は次のとおりです。
          reboot now

      - 確認後、MIC をリブートする構文は次のとおりです。
          reboot warm

      now                  - 確認後、シャーシをリブートします。
      warm                 - 確認後、MIC をリブートします。
     sus0

        redund [ Top ]
     redund               - マスター / スレーブ MIC の冗長性を管理します。

    構文 :
          redund {-s | -S | -c | -f  | -ff  | -n | -u | -x}

        パラメータ :
          -s            - 状態の概要を示します。
          -S            - 状態の詳細を示します。
          -c            - テイクオーバーフラグをクリアします。
          -f  file name - 指定したマスターファイルとスレーブを同期させます。
          -ff file name - 指定したマスターファイルとスレーブを同期させます (強制同期)。

          -n            - すべてのマスターファイルとスレーブを同期させます。
          -u            - スレーブソフトウェアをアップグレードします (DIST.PAR ファイルをスレーブ MIC にコピーする)。

          -x            - MIC マスターと MIC スレーブ間で PBZ ファイルを比較します。

        パラメータ :
          file name - 同期が必要な場合に、マスターからスレーブにコピーするファイルの名前を指定する 8.3 フォーマットのファイル名。

     sus0

        reload [ Top ]
     reload               - カード、またはプロセッサを再ロードして再起動します。

     カードは、shutdown コマンドで停止される場合があります。通常再ロードは、シャーシのカードをアップグレードするプロセスの一部として使用されます。

     プロセッサが応答しない場合や構成しなおした場合は、新しい設定を有効にするために再起動する必要があります。

    構文 :
        カードを再ロードする構文は次のとおりです。
            reload card

        プロセッサを再ロードする構文は次のとおりです。
            reload processor -

        パラメータ :
          slot      - 再ロードするカード、またはプロセッサを再ロードするカードのスロット番号。
          processor - 再ロードするカードのプロセッサの番号。

      card                 - 停止されているカードを再ロードして再起動します。
      processor            - プロセッサを再ロードして再起動します。
     sus0

        rename [ Top ]
     rename               - ファイルまたはディレクトリの名前を変更します。

    構文 :
          rename

        パラメータ :
          source - 名前を変更するアイテムの名前。
          dest   - 指定したアイテムの新しい名前。

     sus0

        save [ Top ]
     save                 - システムの現在の設定を startup.c fg ファイルにコピーします。

    構文 :
          save configuration

      configuration        - configuration sus0

        show [ Top ]
     show                 - システムリソースに関する情報を表示します。

     利用可能なサブコマンドは次のとおりです (詳細を表示するには、'help show ' を使用します)。
     aliases             module                          startup-log
     available           running-config                  storage
     chassis             samSystem                       support
     disks               snmp                            system
     enable-password     snmp-server                     tasks
     environment         snmp-server-community           telnet
     fc-servers          snmp-server-contact             users
     interfaces          snmp-server-enableAuthenTraps   version
     IP                  snmp-server-hosts               vlan
     level               snmp-server-location            volumes
     license             snmp-server-trace               vtys
     logging             startup-config                  wwn

      aliases              - ユーザー定義のコマンド別名を表示します。
      available            - 利用可能なディスクデバイスを表示します。
      chassis              - シャーシに関する情報を表示します。
      disks                - 接続されているディスクに関する情報を表示します。
      environment          - 現在の CLI 環境に関する情報を表示します。
      fc-servers           - 接続されているファイバーチャネルサーバーに関する情報を表示します。
     .
      interfaces           - システムのインタフェースに関する情報 / 統計値を表示します。
      IP                   - IP に関連するさまざまな情報を表示します。
      level                - 現在のユーザーの現在のシステムアクセスレベルを表示します。

      logging              - システムのログ記録設定をすべて表示します。
      module               - システム内の 1 つのカードまたはすべのカードに関する詳細を表示します。
      running-config       - システムの実行に関する現在の設定を表示します。
      samSystem            - 内部のシステム情報を表示します。
      snmp                 - SNMP の入出力パケットの統計概要を表示します。
      snmp-server          - SNMP エージェントの現在の構成を表示します。
      snmp-server-communit - 現在の SNMP コミュニティ文字列を表示します。
      snmp-server-contact  - 現在のシステムコンタクトを表示します。
      snmp-server-enableAu - システム認証トラップの現在の状態を表示します。
     .
      snmp-server-hosts    - 現在の SNMP トラップ送信先を表示します。
      snmp-server-location - SNMP ロケーション文字列を表示します。
      snmp-server-trace    - SNMP サーバーの現在のトレースレベルを表示します。
      startup-config       - システムの startup.cfg ファイルを表示します。
      startup-log          - システムの startup.log ファイルを表示します。
      storage              - さまざまなシステムのストレージリソースに関する情報を表示します。
      system               - さまざまなシステム情報を表示します。
      tasks                - システムタスクのリストを表示します。
      telnet               - システムの Telnet の有効 / 無効の状態を表示します。
      users                - システムに設定されているユーザーを表示します。
      version              - さまざまなシステムソフトウェア画像のバージョンを表示します。
      vlan                 - VLAN の詳細を表示します。
      volumes              - システムのボリュームに関する情報を表示します。
      vtys                 - サポートする同時 Telnet セッションの数を表示します。
      wwn                  - システムのディスクを固有名 (World Wide Name) で表示します。
     sus0

        show aliases [ Top ]
     aliases              - ユーザー定義のコマンド別名を表示します。

     また、別名の数と別名バッファスペースの概要も表示します。

    構文 :
          show aliases

     sus0

        show available [ Top ]
      available            - 利用可能なディスクデバイスを表示します。

    構文 :
          show available disks

      disks                - 利用可能なディスクデバイスを表示します。
     sus0

        show chassis [ Top ]
      chassis              - シャーシに関する情報を表示します。

    構文 :
      - シャーシのカード、電源、ファンの概要を表示する構文は次のとおりです。
          show chassis

      - シャーシのカードの EEPROM 情報の概要を表示する構文は次のとおりです。
          show chassis eeprom

      - シャーシまたは指定したスロットの温度に関する情報を表示する構文は次のとおりです。
          show chassis temperature []

        パラメータ :
          slot - 特定スロットのカードの温度を表示します。
                 省略すると、すべてのカードについて表示します。

      eeprom               - シャーシのカードの EEPROM 情報の概要を表示します。
      identifier           - シャーシの ID を表示します。
      temperature          - シャーシまたは指定したスロットの温度に関する情報を表示します。
     sus0

        show disks [ Top ]
      disks                - 接続されているディスクに関する情報を表示します。

    構文 :
      - 接続されているすべてのディスクの概要を表示する構文は次のとおりです。
          show disks [-noslice]

      - 接続されているディスクの概要をプロセッサごとに表示する構文は次のとおりです。
          show disks processor

      - 接続されているディスクの概要をストレージポートごとに表示する構文は次のとおりです。
          show disks storage-port

      - プロセッサを指定して、接続されているディスクの詳細を表示する構文は次のとおりです。
          show disks -detailed processor

      - ストレージポートを指定して、接続されているディスクの詳細を表示する構文は次のとおりです。
          show disks -detailed storage-port

      - 指定したディスクのサブセットの詳細を表示する構文は次のとおりです。
          show disks disk///

    [/]

        パラメータ :
          -noslice             - ディスクのスライス情報を表示しません。
          slot-processor       - ディスクを表示するために指定したストレージのスロットプロセッサ。
          slot/port            - ディスクを表示するために指定したストレージのスロット/ポート。
          slot/port/target/lun - 指定したディスクのみを表示します。

      processor            - プロセッサーを指定して、接続されているディスクの詳細を表示します。
      storage-port         - ストレージポートを指定して、接続されているディスクの詳細を表示します。
     sus0

        show environment [ Top ]
     environment          - 現在の CLI 環境に関する情報を表示します。

    構文 :
          show environment

     sus0

        show fc-servers [ Top ]
      fc-servers           - 接続されているファイバーチャネルサーバーに関する情報を表示します。
     .

    構文 :
      - 接続されているファイバーチャネルサーバーの概要を表示する構文は次のとおりです。
          show fc-servers

      - 接続されているファイバーチャネルサーバーの詳細を表示する構文は次のとおりです。
          show fc-servers -detailed

      - サーバー名を指定して、接続されているファイバーチャネルサーバーの概要を表示する構文は次のとおりです。
          show fc-servers name

        パラメータ :
          server name - 概要を表示する指定されたサーバー。

      name                 - サーバー名を指定して、接続されているファイバーチャネルサーバーに関する情報を表示します。
     sus0

        show interfaces [ Top ]
      interfaces           - システムのインタフェースに関する情報 / 統計値を表示します。

    構文 :
      - Ethernet インタフェースに関する情報 / 統計値を表示する構文は次のとおりです。
          show interfaces ethernet  [brief | statistics]

      - ファイバーチャネルインタフェースに関する情報 / 統計値を表示する構文は次のとおりです。
          show interfaces fibrechannel  [brief | statistics]

        パラメータ :
          slot/port - 情報を表示する特定の Ethernet スロット / ポート。

      ethernet             - システムの Ethernet インタフェースに関する情報と統計値を表示します。
      fibrechannel         - システムのファイバーチャネルインタフェースに関する情報と統計値を表示します。
     sus0

        show IP [ Top ]
      IP                   - IP に関連するさまざまな情報を表示します。

    構文 :
      - システムの ARP キャッシュを表示する構文は次のとおりです。
          show ip arp [static]

      - システムの 1 つ以上の IP インタフェースに関する情報を表示する構文は次のとおりです。
          show IP interface [ | brief | statistics]

      - システムの RIP 設定を表示する構文は次のとおりです。
          show IP rip

      - システムの経路設定を表示する構文は次のとおりです。
          show IP route [static]

      arp                  - システムの ARP テーブルとグローバル ARP タイムアウト値を表示します。
      interface            - システムの 1 つ以上の IP インタフェースに関する情報を表示します。
      route                - システムの経路設定を表示します。
     sus0

        show level [ Top ]
      level                - 現在のユーザーの現在のシステムアクセスレベルを表示します。

    構文 :
          show level

     sus0

        show logging [ Top ]
      logging              - システムのログ記録設定をすべて表示します。

    構文 :
          show logging

      action               - イベント処理の動作マトリックスを表示します。
      alarm                - アラームの状態をアラームブロックに表示します。
      console              - コンソールのイベントログ記録の構成を表示します。
      email                - 電子メールメッセージングの設定を表示します。
      file                 - ローカルのイベントログ記録の設定成を表示します。
      history              - コンソールのログ記録履歴を表示します。
      monitor-changes      - 監視の変更状態を表示します。
      remote-support       - リモートサポートのイベント構成の状態を表示します。
      statistics           - ログ記録統計値を表示します。
      syslog               - リモートシステムログ記録の設定を表示します。
     sus0

        show module [ Top ]
      module               - システム内の 1 つのカードまたはすべてのカードに関する詳細を表示します。

    構文 :
      - すべてのカードの詳細を表示する構文は次のとおりです。
          show module

      - フロントパネルのカードの詳細を表示する構文は次のとおりです。
          show module  front-panel

      - リアパネルのカードの詳細を表示する構文は次のとおりです。
          show module  rear-panel

        パラメータ :
          slot - このスロットのフロントパネルまたはリアパネルのカードの情報を表示します。

      front-panel          - システムのフロントパネルのカードの詳細を表示します。
      rear-panel           - システムのリアパネルのカードの詳細を表示します。
     sus0

        show running-config [ Top ]
      running-config       - システムの実行に関する現在の設定を表示します。

    構文 :
          show running-config

     sus0

        show samSystem [ Top ]
      samSystem            - 社内のシステム情報を表示します。

    構文 :
          show samSystem

     sus0

        show snmp [ Top ]
      snmp                 - SNMP の入出力パケットの統計概要を表示します。

    構文 :
         show snmp

     sus0

        show storage [ Top ]
      storage              - さまざまなシステムのストレージリソースに関する情報を表示します。

    構文 :
      - 構成済みの SVSD に関する情報を表示する構文は次のとおりです。
          show storage domain [name  | brief | route {dynamic | static}]

      - 構成済みのストレージポートのリストを表示する構文は次のとおりです。
          show storage port

      - 構成済みのストレージプロセッサのリストを表示する構文は次のとおりです。
          show storage processor

      - 1 つ以上の構成済みのストレージサービスに関する情報を表示する構文は次のとおりです。
          show storage service [brief | name ]

        パラメータ :
          svsd name    - ストレージサービスが構成されている SVSD の名前。省略すると、DEFAULT SVSD であると仮定されます。
          service name - 情報を表示する NAS、iSCSI イニシエーター、または iSCSI ターゲットストレージサービスの名前。

      domain               - 構成済みの SVSD に関する情報を表示します。
      fc-target            - 構成済みのファイバーチャネルターゲットに関する情報を表示します。
      port                 - 構成済みのストレージポートのリストを表示します。
      processor            - 構成済みのストレージプロセッサのリストを表示します。
     sus0

        show system [ Top ]
      system               - さまざまなシステム情報を表示します。

     利用可能なサブコマンドは次のとおりです (詳細を表示するには、'help show system ' を使用します)。
       buffers           processes
       fabric-errors     processors
       fabric-stats      thresholds

      buffers              - システムバッファの統計値を表示します。
      fabric-errors        - システムファブリックのエラーを表示します。
      fabric-stats         - システムファブリックの転送統計値を表示します。
      processes            - システムのプロセスの詳細リストを表示します。
      processors           - システムのプロセッサの情報を表示します。
      thresholds           - さまざまなシステムイベントについて構成済みのしきい値を表示します。
     sus0

        show tasks [ Top ]
      tasks                - システムタスクのリストを表示します。

    構文 :
          show tasks

     sus0

        show telnet [ Top ]
      telnet               - システムの Telnet の有効 / 無効の状態を表示します。

    構文 :
          show telnet

     sus0

        show users [ Top ]
      users                - システムに設定されているユーザーを表示します。

    構文 :
          show users

     sus0

        show version [ Top ]
      version              - さまざまなシステムソフトウェア画像のバージョンを表示します。

    構文 :
      - システムにインストールされている実行中のカードの画像に関するバージョン情報を表示する構文は次のとおりです。
          show version [card]

      - MIC のバージョン情報を表示する構文は次のとおりです。
          show version mic

      - PCMCIA カードのソフトウェア画像のバージョンを表示する構文は次のとおりです。
          show version pccard

      - MIC ROM にロードされている画像のバージョン情報を表示する構文は次のとおりです。
          show version rom

      card                 - システムにインストールされている実行中のカードの画像に関するバージョン情報を表示します。
      mic                  - MIC のバージョン情報を表示します。
      pccard               - PCMCIA カードのソフトウェア画像のバージョンを表示します。
      rom                  - MIC ROM にロードされている画像のバージョン情報を表示します。
     sus0

        show vlan [ Top ]
     vlan                 - VLAN の詳細を表示します。

    構文 :
      - VLAN の詳細を表示する構文は次のとおりです。
          show vlan

      - すべての VLAN の概要を表示する構文は次のとおりです。
          show vlan brief

      - 特定の VLAN (ID で指定) の詳細を表示する構文は次のとおりです。
          show vlan id

      - 特定の VLAN (名前で指定) の詳細を表示する構文は次のとおりです。
          show vlan name

        パラメータ :
          vlan id   - 詳細を表示する VLAN の ID。
          vlan name -  詳細を表示する VLAN の名前。

      brief                - すべての VLAN の概要を表示します。
      id                   - 特定の VLAN (ID で指定) の詳細を表示します。
      name                 - 特定の VLAN (名前で指定) の詳細を表示します。
     sus0

        show volumes [ Top ]
     volumes              - システムのボリュームに関する情報を表示します。

    構文 :
        - 1 つまたはすべてのボリュームの概要情報を表示する構文は次のとおりです。
          show volumes [-tree] []

        - すべてのボリュームの詳細情報を表示する構文は次のとおりです。
          show volumes -detailed

        - 特定のボリュームの詳細情報を表示する構文は次のとおりです。
          show volumes [-detailed]

        パラメータ :
          -detailed   - 詳細なボリューム情報を表示します。
          -tree       - ボリュームの構造に関する情報を表示します。
          volume name - 特定のボリュームに関する情報を表示します。

      -tree                - システムのボリュームに関する情報を表示します。
     sus0

        shutdown [ Top ]
     shutdown             - 指定したカードを停止します。

     このコマンドは、カードをシステムから取り外す前に使用します。

     shutdown によって、インバウンドトラフィックがオフになり、実行中のアウトバウンドトラフィックが完了します。またキャッシュがフラッシュし、すべてのサービスとサーバーが停止します。カードは、最終的に停止タスクが完了したことを MIC に通知します。

    構文 :
          shutdown card

        パラメータ :
          slot - 停止するカードのスロット。

      card                 - 指定したカードを停止します。
     sus0

        snmp-server [ Top ]
     snmp-server          - システムの SNMP 設定を構成します。

    構文 :
      - SNMP コミュニティ文字列を構成する構文は次のとおりです。
          [no] snmp-server community []

      - SNMP サーバーのコンタクト情報を構成する構文は次のとおりです。
          [no] snmp-server contact []

      - SNMP トラップの送信先のリストを構成する構文は次のとおりです。
          [no] snmp-server host
                     [{ [version ] }
                     [udp-port ][trapType]]

      - SNMP サーバーのロケーション情報を構成する構文は次のとおりです。
          [no] snmp-server location []

      - SNMP エージェントのトレース機能を構成する構文は次のとおりです。
          snmp-server trace {enable | disable}

      - SNMP トラップを構成する構文は次のとおりです。
          use 'help snmp-server trap' for more information

     利用可能なサブコマンドは次のとおりです (詳細を表示するには、'help snmp-server ' を使用します)。
       community     location
       contact       trace
       host          trap

      trap                 - システムの SNMP トラップを表示 / 構成します。
     sus0

        sync [ Top ]
     sync                 - MIC PCMCIA カードにデータをフラッシュします。

    構文 :
          sync

     sus0

        tail [ Top ]
     tail                 - ファイルの終わりの内容を表示します。

    ファイルの最の数行がディスプレイ画面に表示されます。

    構文 :
          tail [-l ]

        パラメータ :
          - l    - 最後の n 行を表示することを示します。
                      省略すると、最後の 10 行が表示されます。
          file name - 表示するファイルの名前。
                      注: ここにはファイルへのパスを含むことができます。

     sus0

        terminal [ Top ]
     terminal             - ディスプレイ画面のサイズを設定します。

    構文 :
      - ディスプレイ画面のサイズを設定する構文は次のとおりです。
          terminal {length | width}

      - ディスプレイ画面をデフォルトのサイズにリセットする構文は次のとおりです。
          no terminal {length | width}

        パラメータ :
          length - ディスプレイ画面のサイズ (縦) を設定します / デフォルト値 (24) にリセットします。
          width  - ディスプレイ画面のサイズ (幅) を設定します / デフォルト値 (80) にリセットします。
          number - 画面のサイズをこの数値の行と列で設定します。

      [no] length          - 画面のサイズ (縦) を設定します。
      [no] width           - 画面のサイズ (幅) を設定します。
     sus0