配置 Sun StorEdge Network FC Switch-8 和 Switch-16 交换机 |

Sun StorEdge 交换机菜单提供以下选项：

- 显示配置 - 显示指定交换机的配置，包括以下内容：

- IP 地址配置
- 端口数量
- 版本信息
- 端口状态和类型
- 区

- 检验 - 根据机柜类型（Sun StorEdge 3900 系列或 Sun StorEdge 6900 系列），检验指定交换机的配置是否和该交换机的预定义的静态配置匹配。

- 设置配置 - 根据机柜类型和位置（Sun StorEdge 6900 系列顶部交换机或者底部交换机），将指定的交换机配置为预定义的静态配置。

- 保存配置 - 将指定交换机的当前配置保存到一个可恢复的映射文件中。

- 恢复配置 - 从映射文件中恢复保存的交换机配置。

- 下载固件 - 将 Flash 代码下载并复位到 Sun StorEdge network FC switch-8 或 switch-16 交换机。也可以使用此命令将 1 Gbit 交换机升级为 2 Gbit 兼容固件，或通过在提示符处选择新的备用 Flash 文件进行相同的降级。缺省 Flash 文件基于端口的数量和当前的交换机修订版。Flash 文件位于以下路径：
  - /usr/opt/SUNWsmgr/flash（1Gbit 交换机）
  - /usr/opt/SUNWsmgr2/firmware/SANbox1（2 Gbit 兼容模式）
  - /usr/opt/SUNWsmgr2/firmware/SANbox2（2 Gbit 交换机）

- 设置交换机端口 SL 模式 - 设置/取消设置与指定的 Sun StorEdge T3+ 阵列相关的交换机端口 SL 模式。如果选择“开”，就会将每台交换机上相应区中的所有端口设置为 SL 模式。如果选择“关”，则清除 SL 模式并将端口设置回预定义的配置，其定义如下。

- 设置交换机端口 TL 模式 - 设置/取消设置指定交换机上的交换机端口 TL 模式。如果选择“开”，就会将每台交换机上指定端口列表中的所有端口设置为 TL 模式。如果选择“关”，则清除 TL 模式并将端口设置回预定义的配置，其定义如下。
  注意： 该功能只可供 DAS 配置（Sun StorEdge 3900 系列系统）使用，而且对 Solaris 2.6 上的 SOC+ 连接特别有用。

- 设置交换机端口光纤网络模式 - 设置/取消设置指定交换机上的交换机端口光纤网络（F 型）模式。如果选择“开”，就会将每台交换机上指定端口列表中的所有端口设置为光纤网络模式。如果选择“关”，则清除光纤网络模式并将端口设置回预定义的配置，其定义如下。
  注意：该功能只可供 DAS 配置（Sun StorEdge 3900 系列系统）使用，而且对全光纤网络配置将 T3+ 设备端端口设置为 F（光纤网络）型特别有用。

- 修改交换机区 - 修改前端交换机上的每个硬区中的端口列表。系统会提示用户输入硬区 ID 和每个区的端口列表。此命令支持使用包含区集和区名称的 2 Gbit（兼容）交换机的系统。此命令也支持 2 Gbit 交换机上的 WWN 分区。用户可以添加或删除单个 WWN 而无需修改整个交换机区配置。
  注意：此功能只可供 DAS 配置（Sun StorEdge 3900 系列系统）使用，而且对 4 节点簇支持特别有用。

- 管理口令 - 此功能提示用户输入登录 ID 和口令。 如果系统使用 2 Gbit（兼容）交换机，则必须使用此命令。

另请参阅：

- Sun StorEdge T3 阵列配置
- 虚拟引擎配置
- Sun StorEdge 3900 和 6900 系列维护