更改配置选项 |

“配置选项”窗口使您可以更改已选配置选项中的缺省设置。使用以下信息可以更新现有配置选项：

注意：

如果主机位于防火墙的后面（如位于 Storage Service Processor 环境中），则仅当电子邮件地址位于客户的 LAN 上时才能发送电子邮件。

配置选项

- 要保存以供比较的旧（历史）拓扑的数量。
  请在“拓扑历史记录”中输入要保存以供比较的拓扑的数量。 缺省值为 5。

- 测试管理器刷新速率
  指定窗口的刷新（重新载入）速率，以秒计，用于测试输出。缺省值为 30 秒，最小的刷新速率为 5 秒。

- 事件文件最大大小
  指定事件文件的最大大小，以兆字节计。用来限制通知提供程序的数据包大小。缺省值为 2。

- GUI 带宽
  指定低速和高速局域网 (LAN) 带宽。缺省值为高带宽。

- 必要时创建集线器
  如果您希望在拓扑中绘制集线器，请启用此复选框。

- 此站点是否为生产站点？
  指定此站点是否用于生产（缺省为选中），还是用于测试和开发。

电子邮件选项

- 从此主机/IP 地址发送电子邮件
  输入您要从中发送电子邮件的主机名。

- 电子邮件来自
  输入您希望在电子邮件的“来自：”字段看到的名称

- 在相同的 8 小时内关于同一组件的电子邮件的最大数量。
  指定在 8 小时内要发送的关于某一特定事件的电子邮件的最大数量。缺省值为 6。 选项包括 2、4、6 和 8。

- 电子邮件程序路径
  用来更改本地电子邮件程序。

窗口选项

- “选择浏览器”窗口
  用来配置缺省的 GUI 屏幕大小。

  - “大屏幕” - 显示三个窗口：左框架窗口、顶部窗口（带跟踪链接）和主要主题窗口。
  - 小屏幕 - 显示三个较小的窗口，窗口内容与“大屏幕”选择一样。
  - “无框架” - 仅显示顶部窗口（带跟踪链接）和主要主题窗口。
  - “无框架 + 辅助选项” - 显示顶部窗口（带跟踪链接）和主要主题窗口，和无框架一样，但用户能使用击键组合来代替鼠标执行任务。

- 颜色方案
  用来配置缺省的 GUI 屏幕颜色方案。