FC ユーティリティ

FC ユーティリティセクションでは、複雑な ストレージエリアネットワーク (SAN) と単純な FC DAS コンポーネントを操作する機能を実行します。 以下に説明するように、FC ユーティリティの機能を使って FC　デバイスの健全性と SAN を構成している物理的接続を検証します。 また、リンク上の問題 を追跡調査するときにも使用します。 このセクションの機能はサービス要員のためのものです。 訓練を受けたサービス要員であれば、カウンタ情報をグラフ表示して SAN 上に発生したエラーのアイソレーションと診断を行うことができます。 FC ユーティリティはパスワードで保護されています。 FC ユーティリティと各機能の詳細については、ヘルプセクションの説明を参照してください。

<<- 左側のボタンをクリックすると、該当する "FC ユーティリティ" の機能説明を見ることができます。

[A5000 グラフ] | A5000 の FC カウンタを表示します。
[A5000 データ] | A5000 の FC カウンタを表示します。
[A5000 リード/ライトグラフ] | ファイバチャネル SCSI コマンドの読み取り/書き込みエラーを分析します。
[スイッチグラフ] | スイッチの FC カウンタを表示します。
[スイッチデータ] | スイッチの FC カウンタを表示します。
[T3 データ] | T3 の FC カウンタを表示します。
[保守リスト] | グラフ表示するデバイスを選択します。