Vérifier volume |

Cette option exécute la commande volume verify en continu sur toutes les baies de disques à la vitesse sélectionnée. Les volumes sont vérifiés un par un selon une tournante. En cas d'échec de cette opération, des événements sont générés.
Cette option s'applique uniquement aux baies de disques T3 et 6120.
La commande Volume verify peut également être activée ou désactivée par dispositifs dans Maintenance générale -> Gérer les dispositifs. Le « mot de passe par défaut de la baie de disques » est utilisé lorsqu'aucun mot de passe n'est saisi dans Administration -> Maintenance générale -> Gérer les dispositifs pour une baie de disques donnée.
Cette option n'est pas considérée comme un diagnostic du point de vue de StorADE et n'a aucun impact sur la couverture du contrôle. Les voyants vert et jaune du disque sont allumés tandis que cette opération est en cours.
Avertissement : L'utilisation de l'option « fix » avec vol verify risque de fixer la parité sur les mauvais blocs. Cela peut parfois cacher des blocs de données corrompues.

Utilisez la commande « Interrompre la vérification » pour interrompre « vol verify » sur les baies de disques contrôlées sur lesquelles la commande vol verify a été lancée par Storage A.D.E.

La page « Synthèse des dispositifs » affiche chacune des baies de disques contrôlées avec les champs suivants :

- Vérifier : Il s'agit de l'option « vol-verify » continue activée pour ce dispositif.
- Dernier volume : Le dernier volume vérifié ou le volume en cours de vérification.
- Début : Date de début de la dernière exécution de « vol-verify ».
- État : progression de « vol-verify » ou le mot « Start » ou « KILL ».