Capture de la topologie |

Cette fonction permet de créer et de mettre à jour la vue de la topologie depuis l'hôte ou de passer en revue les erreurs en détail.

Remarques :

- Cette fonction exige Solaris 8 4/01 ou une version supérieure.
  Si vous utilisez Solaris 8, le logiciel SUNWsan doit être installé sur l'hôte, de même que le dernier sous-programme `luxadm`.

- Pour visualiser des topologies dans les fenêtres Contrôle et Diagnostic, vous devez d'abord créer une capture.

- Avant de créer une capture de la topologie, assurez-vous que les chemins ne présentent pas de problèmes. Si certains chemins présentent des défaillances, la vue de la topologie ne les affichera pas correctement.

1. Dans la fenêtre Maintenance de la topologie, cliquez sur le lien Capture de la topologie
   La fenêtre Capture de la topologie s'affiche.

2. Cochez la case correspondant à la topologie et cliquez sur Créer les topologies sélectionnées ou Créer les topologies.
   Tandis que le système crée la topologie sélectionnée, le statut présente l'un des deux états suivants :
   - En cours d'exécution -- La détection est en cours sur l'hôte sélectionné et le système crée et récupère la topologie sélectionnée.
   - Terminé -- La topologie a été créée et est prête pour la récupération.
     - Cliquez sur le lien Revoir pour passer en revue les détails des erreurs, si nécessaire.
     - Cliquez sur le lien Effacer de la colonne Supprimer pour supprimer la topologie sélectionnée.

3. Cliquez sur Revoir dans la colonne Détails des erreurs pour ouvrir une fenêtre déroulante affichant les erreurs de topologie.
4. Vérifiez la vue de la topologie.

Remarque :

Si une temporisation intervient durant ce processus, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter les paramètres de temporisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres de temporisation système.

Voir aussi :

- Maintenance de la topologie
- Historique des captures