添加新从属主机 |

如果从属代理不能自动注册，您可以手动添加一台新从属主机。

访问"添加主机"窗口：

1. 请单击"Storage Automated Diagnostic Environment"窗口中的"维护主机"链接。
2. 单击"维护主机"窗口中的"添加新从属主机"按钮。

即可显示"维护主机：添加主机"窗口。

注意："要监视的类别"选项会指示出 Storage Automated Diagnostic Environment 支持的 Sun Microsystem 网络存储器设备。

- 请在 `/usr/sbin/hostid` 目录下键入一个 8 位字母数字组成的主机 ID，该值应和系统 ID 相同。您可以在主机上使用 `hostid` 命令获取有效的主机 ID。
- 键入主机名 (`hostname.domain`)。
- 选择 Storage Automated Diagnostic Environment 将要监视的设备。您所指定的设备类别会得到 Storage Automated Diagnostic Environment 的这一实例的支持。
- 请从"监视频率"下拉菜单中选择一个介于 5 到 120 分钟之间的数值。此频率值将影响 cron 执行运行状况监视代理的频率。 缺省设置为 5 分钟。
注意：
缺省情况下，Storage Automated Diagnostic Environment 将由 cron 每 5 分钟激活一次。 该程序将自动检查上次运行、记录当前时间、并将此时间与上次执行 cron 的时间相比较。如果时间超过 60 分钟，它将再执行一次。

- 在您首次添加新的从属主机时，"备用主要主机"复选框处于启用状态。要使该从属主机成为备用主要主机，您必须禁用该复选框。
- 如果 Storage Automated Diagnostic Environment 将要监视的设备是 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列解决方案的一部分，请启用"Sun StorEdge 3900 和 6900 系列"按钮。
- 如果您想在主机拓扑图上查看可由该主机进行带内访问的设备，请启用"监视带内数据路径"按钮。
- 缺省的消息日志路径为 `/var/adm/messages`，该日志会显示状态消息的历史记录。
- T3 消息日志路径就是要将 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列日志发送到的位置。通过查看主机上的 `/etc/syslog.conf` 可检查和验证该路径。

3. 单击"添加"，添加新主机。
警告：如果您要作为从属主机添加的系统当前是主要主机，那么将会显示如下消息：警告：系统当前被配置为主要主机。请使用"推入从属主机配置"部分将此系统改为从属主机。

4. 要自动更新从属主机的配置并验证是否所有的从属主机都与主要主机配置相符，请单击"维护"菜单中的"推入从属主机配置"。

注意：

- 请在 `/usr/sbin/hostid` 目录下输入一个 8 位的主机 ID。如果不输入，Storage Automated Diagnostic Environment 就不会添加新从属主机。

  如果您不知道主机 ID，可以先输入一个伪编号，以后再更正。但是要注意，该主机 ID 不能和以前接受的其它任何主机 ID 相同。

  主要主机必须能够通过以太网访问您作为从属主机添加的主机，而该主机至少能够响应主要主机的 Ping 命令。

- 如果是手动输入的从属主机，并且尚未在该主机上安装 Storage Automated Diagnostic Environment 的实例，那么您必须也要手动输入该从属主机的主机 ID。

  否则，"要监视的类别"字段中将不会选择任何设备，并且 Storage Automated Diagnostic Environment 也将处于不活动状态。

  "活动"状态取决于 `/var/opt/SUNWstade/DATA` 目录下的 `rasagent.conf.push` 从属主机配置文件，也取决于是否设置了"活动"标记。如果只是缺少从属主机配置文件（例如，如果该主机是主要主机），那么"活动"状态将被设置为"关闭"。

另请参阅：

- 维护站点信息
- 维护主机
- 发现