> ヘルプの一覧

「管理」->「トポロジ」
[トポロジの保守] | トポロジ機能の説明
[トポロジのスナップショット] | 各ホストからトポロジのスナップショットを要求して、マスター スナップショットを作成します。
[トポロジのマージ] | 任意の組み合わせのホストをマージして、カスタム トポロジを作成します。
[履歴のマージ] | 保管されているトポロジ情報を表示します。
[グループ化] | トポロジ内でデバイスのカスタム グループを作成します。

トポロジの保守 | [ 戻る ]

Storage Automated Diagnostic Environment のグラフィカルなストレージエリアネットワーク (SAN) インタフェースには、すべてのファブリックコンポーネントと、それらの状態が表示されます。 ファブリックコンポーネントには、HBA、スイッチ ポート、ストレージコントローラ、ディスクに加えて、ファン、バッテリ、電源、音量などの、より特化されたコンポーネントも含まれます。

注: ストレージ デバイスに接続されている HBA だけがトポロジに表示されます。

SAN エージェントは、エラー メッセージと遠隔測定情報に基づいてカウンタ情報を収集します。 この情報は、トポロジ図でリンク障害を示すために使用されます。

トポロジ ウィンドウにアクセスするには

1. Storage Automated Diagnostic Environment のメイン ウィンドウで [管理] リンクをクリックします。
   [管理] は 3 つのセクションに分かれています。 [一般保守]、[トポロジ保守]、および [システム ユーティリティ] です。

2. [トポロジ保守] をクリックします。
[トポロジ保守] ウィンドウが表示されます。

トポロジのスナップショット | [ 戻る ]

この機能を使って、ホストからトポロジ ビューを作成および更新したり、エラーの詳細をレビューしたりできます。個別のホスト トポロジを更新すると、マージされたトポロジ ビューも更新されます。

注: この機能には、Solaris 8 以降が必要です。 Solaris 8 を使用している場合は、ホストに SUNWsan パッケージがインストールされていて、最新の 111413-xx luxadm パッチが適用されている必要があります。

[監視] および [診断] ウィンドウでトポロジを表示するには、最初にスナップショットを作成する必要があります。

トポロジのスナップショットを作成する前に、フェイルオーバーしているパスがないことを確認します。フェイルオーバーしているパスがある場合、そのパスはトポロジ ビューに正しく表示されません。

1. [トポロジ保守] ウィンドウから [トポロジのスナップショット] を選択します。

   [トポロジのスナップショット] ウィンドウが表示されます。

2. 選択したマスターまたはスレーブ トポロジを取得します。
3. 個別のホスト スナップショットが取得された後で、[マスター トポロジのマージとプッシュ] をクリックして、マスターとスレーブを同期させます。

このプロセスの間にタイムアウトが発生する場合は、[タイムアウトの設定の変更] 機能を使ってタイムアウトの指定時間を長くする必要があります。

注: トポロジが作成されたら、トポロジ ビューを確認してください。

トポロジのマージ | [ 戻る ]

マスター構成トポロジにはマスターとすべてのスレーブが含まれ、トポロジは自動的に生成されます。ただし、マスターとすべてのスレーブを含むよりも小さいトポロジを作成したい場合には、選択したトポロジをマージしたり削除したりできます。トポロジをマージすることにより、複数のホスト トポロジ図が 1 つのトポロジ図に結合されます。

1. [トポロジの保守] ウィンドウから [トポロジのマージ] を選択します。

   [SAN トポロジ マージ] ウィンドウが表示されます。

2. 結合 (マージ) されたトポロジを作成するには、[使用可能なトポロジ] セクションから 2 つ以上のトポロジを選択して、対応する [選択] チェック ボックスをオンにします。
3. マージしたトポロジに付ける固有の名前を入力します。
4. [作成] をクリックします。
5. マージしたトポロジを削除するには、[結合したトポロジ] セクションからトポロジを選択して、[選択されたものを削除] をクリックします。

注:トポロジは、新しいトポロジ スナップショットを作成して古いスナップショットを上書きする方法によってのみ更新できます。

マージしたトポロジには、新しいスナップショットが自動的に反映されます。

マージしたトポロジを削除したい場合には、[スナップショット履歴] 機能ではなく、[SAN トポロジ マージ] 機能を使用してください。

スナップショット履歴 | [ 戻る ]

この機能を使用すると、現在のトポロジスナップショットを比較または削除したり、以前に保存したトポロジスナップショットを表示、比較、削除したりできます。

1. [トポロジ保守] ウィンドウから [トポロジの履歴] を選択します。
2. 2 つのトポロジ間の変更点の一覧を見るには、2 つのホストを選択し、対応するチェックボックスをオンにして、[選択されたものを比較] をクリックします。 [選択されたものを比較] 機能を使用するには、ホストに少なくとも 2 つのトポロジが含まれている必要があります。
3. トポロジを削除するには、1 つ以上のトポロジを選択して対応するチェック ボックスをオンにし、[選択されたものを削除] をクリックします。
4. 以前に保存したトポロジスナップショットを表示するには、[日付 1]、[日付 2]、または [日付 3] 列から日付リンクをダブルクリックします。最も古いスナップショットが最初に表示されます。
5. 以前に保存したトポロジスナップショットを比較または削除するには、[日付 1]、[日付 2]、または [日付 3] 列で対応するチェック ボックスをクリックします。
   - 2 つ以上の以前に保存したスナップショットを比較するには、[選択されたものを比較] をクリックします。
   - 1 つ以上の以前に保存したスナップショットを削除するには、[選択されたものを削除] をクリックします。

グループ化 | [ 戻る ]

Storage Automated Diagnostic Environment のトポロジ グループ化機能を使用すると、マルチレベルのトポロジを表示したり、多数のデバイスを 1 つのビューに集約したりできます。

グループを作成して保守するには

1. [トポロジ保守] ウィンドウから [グループ化] を選択します。

新しいグループ名を作成するには、ホスト名かマージされたトポロジ名、グループ コード、および説明を指定する必要があります。

名前とコードは任意ですが、トップ レベルを正確に表すものにしてください。たとえば、キャンパス名などを指定できます (名前が Campus1、コードが Building 1 など)。

2. [カテゴリの追加] をクリックしてグループ名を追加します。

3. [グループ化] ウィンドウの上端近くにある [マスターをマージ] リンクをクリックして、新しいグループを作成します。
[グループの詳細] 画面が表示され、前の手順で選択したホストまたはマージされたトポロジに含まれるすべてのデバイスのリストが表示されます。

特定のグループにデバイスを追加するには

1. [グループの詳細] ウィンドウで、デバイスに対応するチェックボックスをオンにします。

2. グループの対応するテキストボックスに、識別子を入力します。

   [グループ ID] により、類似したオブジェクトを複数使用できます。たとえば、rack1、rack2、rack3 などです。

   また、[グループ ID] フィールドで `.' 表記を使用して、サブグループを作成することもできます。lab1.rack1 や lab1.rack2 などの名前を使用することにより、2 つの個別のラック グループを含む lab1 グループを作成します。この `.' 表記により、マルチレベルのグループ化が可能になります。

3. [グループの概要] ウィンドウにアクセスするには、[グループの詳細] ウィンドウの右上隅にある [概要] リンクをクリックします。

   このメニューを使用して、表示したいグループ アイコンの色と種類を選択できます。このウィンドウでは、トポロジ ビューでアイコンの隣に表示される説明も追加できます。

4. グループからコンポーネントを削除するには、削除したいコンポーネントの [説明] フィールドをクリアして、[ID を更新] をクリックします。