手动添加设备 |

必需的输入

Sun StorEdge A3500FC 阵列

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请输入设备的序列号。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。

Sun StorEdge A5000 阵列

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。

Brocade Silkworm 交换机

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。
- 请键入可选的Telnet 口令，以便 Storage Automated Diagnostic Environment 可以登录到 Brocade 交换机。
- 请键入用于在网络上标识该主机的 IP 地址。

Sun StorEdge D2 阵列

- 请键入设备路径，Storage Automated Diagnostic Environment 将使用此路径访问该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。
- 请键入 Sun StorEdge D2 阵列的序列号，主机将使用此序列号识别该设备。

内部 FC 磁盘

- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。

Sun StorEdge network FC switch-8 和 switch-16 交换机

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。
- 请键入可选的 admin/Telnet 口令，Storage Automated Diagnostic Environment 将使用该口令登录到 Sun 交换机。
- 请键入用于在网络上标识该主机的 IP 地址。

Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请键入可选的 Telnet 口令，以便 Storage Automated Diagnostic Environment 可登录到 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列设备。 注意：用户无权更改现有的 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列的口令。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。
- 请键入用于在网络上标识该主机的 IP 地址。

FC 磁带

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。

Sun Fire V880 FC-AL 磁盘

- 请键入设备名，Storage Automated Diagnostic Environment 将用此设备名来标识该设备。
- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。

虚拟引擎

- 请选择 Storage Automated Diagnostic Environment 中实际监视该设备的主要主机。
- 启用"打开监视"按钮。

- 添加设备完成后，请使用"推入从属主机配置"，单击"更新选定从属主机"。

  在您添加或更新一台或多台设备后，需要使用"更新选定从属主机"功能来更新从属主机的配置。

  另请参阅：

  - 维护设备
  - 更新设备
  - 删除设备
  - 重命名设备
  - 推入配置
  - 启动或停止设备
  - 查看配置