> 帮助汇总

监视拓扑 | [ 页首 ]

显示基于主机的拓扑 | [ 后退 ]

使用“拓扑”部分可以显示一个基于主机的拓扑和多个基于 SAN 的拓扑。

显示基于主机的拓扑：

1. 单击“Storage Automated Diagnostic Environment”主窗口中的“监视”链接。
2. 单击“监视拓扑”链接。
即可显示“拓扑”窗口。

要查看拓扑，必须首先完成以下操作：

- 执行 `ras_install` 命令，启动 Storage Automated Diagnostic Environment 服务。这是正常安装过程的一部分。
- 执行完设备发现之后，系统会创建一个拓扑快照。 有关如何创建拓扑快照的指导，请参阅 GUI 的“拓扑维护”部分。

3. 使用鼠标左键来选择一个单独的主机拓扑或者合并的（主）拓扑。
索引显示了包含该设备的所有主机拓扑。

4. 要清除“拓扑”中的绿色警告，请选择“拓扑”窗口中的“清除”链接。单击“清除”链接之后，就会从拓扑中删除所有的绿色警告。

5. 要清除特定设备的黄色或红色警告，请右击该设备，然后从弹出菜单中选“警告”。然后在警告说明中单击“删除警告”。
   警告：不管引起该特定设备的红色和黄色警告的条件是否仍然存在，系统都会从拓扑中删除这些警告。

6. 要清除某个链接的黄色或红色警告，请右击该链接，然后在弹出菜单上选择“显示错误”。在警告说明中单击“清除链接错误”按钮。
   警告：不管引起链接的红色和黄色警告的条件是否仍然存在，系统都会从拓扑中删除这些警告。

拓扑功能提示 | [ 后退 ]

- 要缩小拓扑的大小，请从“过滤器”下拉菜单中选择一个地址，然后单击“执行”。
- 要放大拓扑，请右击屏幕的白色区域。您可以通过用左键选择相应的值，将拓扑缩放为 100%、83%、66% 或 50%。
  注意：调整屏幕之后，请单击“执行”。这将强制拓扑小程序调整窗口大小。
- 要隔离出故障的附件组件，请右击该附件，然后右击报告。“警告”日志将会单独显示该附件组件的所有警告。
  注意：一些附件可能有两个电源，但只有一个 P 指示框。在这种情况下，如果有一个电源出故障，P 指示框都会变红或变黄。
- 要保存布局，请单击页脚栏上的“保存 XY”。
- 要查看设备实际图解与设备概念图的比较，请单击页脚栏上的“打开图形”按钮。
- 要将缺省的拓扑布局更改为 Sun StorEdge 3900 或 6900 系列解决方案机柜，请单击页脚栏上的“布局”按钮。
- 要将水平视图更改为垂直视图，请单击页脚栏上的“水平”按钮。
- 要显示设备之间的连接，请单击“打开/关闭链接”切换按钮。显示链接之后，右击某个链接可以显示链接错误，或运行“链接测试”。

拓扑帮助图标 | [ 后退 ]

“拓扑帮助”中显示的图标以符号的形式表示了监视的各种存储器设备。 每一个存储器设备图标内都是一些代表阵列、端口和“其它”组件中的磁盘的小盒子。 “其它”组件包括代表被监视的附件组件； （例如，风扇、电源和温度）的各种小盒子。

监视拓扑注释

- 带有红色“fc”字样的红色链接代表光纤通道错误。 这意味着在红色链接的一端发现了 CRC 或者 ITW。
  光纤通道错误通常是断断续续的，并不代表硬件故障。 当出现硬件故障时，例如某个交换机的端口脱机，系统会忽略光纤通道计数器。
- 拓扑中带有“mpxio”标记的链接可能表示以下情况：

- 如果在拓扑中显示红色的“mpxio”标记，那么在该路径上出现了 Sun StorEdge Traffic Manager 故障转移。
- 如果在拓扑中显示绿色的“mpxio”标记，那么在该路径上出现了 Sun StorEdge Traffic Manager 故障转移，但随后又被纠正。

- Sun StorEdge D2 阵列单元有 12 个用于磁盘驱动器的插槽。这些插槽可通过 Sun StorEdge D2 阵列的前门访问。 在拓扑视图中，这 12 个插槽由两行正方形表示：

- 第 0 行代表单元左侧的 6 个磁盘驱动器。
- 第 1 行代表单元右侧的 6 个磁盘驱动器。
- 第 1 行第 5 个插槽就是 Sun StorEdge D2 阵列附件的最右侧插槽。