拓扑图标 |

“拓扑帮助”中显示的图标以符号的形式表示了监视的各种存储器设备。 每一个存储器设备图标内都是一些代表阵列、端口和“其它”组件（位于设备图标底部）中的磁盘的小盒子。

“其它”组件类别包括代表被监视的附件组件的各种小盒子：

- A = 警告
- B = 后底板
- F = 风扇
- K = 链接
- l = 回路卡（位于 Sun StorEdge T3+ 阵列上）
- L = LUN
- M = 中板
- N = 网络终端集中器 (NTC)
- O = 其他
- P = 电源
- T = 温度
- V = 卷

注意：

- 光纤通道错误使用红色的链接和红色的字母“fc”表示。 这表明在红色链接的某一端发现了 CRC 或 ITW。
  光纤通道错误通常是断断续续的，并不代表硬件故障。 当出现硬件故障时，例如某个交换机的端口脱机，系统会忽略光纤通道计数器。
- 拓扑中带有“mpxio”标记的链接可能表示以下一种情况：

- 如果在拓扑中显示红色的“mpxio”标记，那么在该路径上出现了 Sun StorEdge Traffic Manager 故障转移。
- 如果在拓扑中显示绿色的“mpxio”标记，那么在该路径上出现了 Sun StorEdge Traffic Manager 故障转移，但随后又被纠正。

- Sun StorEdge D2 阵列单元有 12 个用于磁盘驱动器的插槽。这些插槽可通过 Sun StorEdge D2 阵列的前门访问。 在拓扑视图中，这 12 个插槽由两行正方形表示：

- 第 0 行代表单元左侧的 6 个磁盘驱动器。
- 第 1 行代表单元右侧的 6 个磁盘驱动器。
- 第 1 行第 5 个插槽就是 Sun StorEdge D2 阵列附件的最右侧插槽。

另请参阅：

- 拓扑功能提示
- 光纤通道错误