虚拟引擎帮助

cd | 更改 PCMCIA 卡的当前工作目录。
clock | 显示/配置系统的日期/时间设置。
cls | 清除屏幕。
configure | 输入系统配置模式。
copy | 将文件从一个位置复制到另一个位置。
date | 显示/设置当前日期和时间。
delete | 删除一个或多个文件。
deltree | 删除目录及其所有内容。
dir | 列出目录的内容。
disable | 禁止普通用户对特权命令的访问。
enable | 控制普通用户对特权命令的访问。
exec | 执行 CLI 脚本。
exit | 终止当前的配置模式。
history | 显示命令的历史缓冲区。
logout | 终止 CLI 会话。
mkdir | 在当前的工作目录下创建目录。
more | 每次一页显示文件内容。
ping | 通过 IP 地址发送一个主机 ICMP 回显请求。
pmount | 管理系统的 PCMCIA 卡。
pumount | 卸载 PCMCIA 卡，这样可以将其移除。
pwd | 显示当前的工作目录。
reboot | 重新引导底板或 MIC。
redund | 管理主/从 MIC 的冗余。
reload | 重新装载并重新启动卡或处理器。
rename | 对文件或目录重新命名。
rmdir | 删除目录。
save | 将系统的当前配置复制到 startup.c
show | 显示关于系统资源的信息。
shutdown | 关闭指定的卡。
snmp-server | 配置系统的 SNMP 设置。
sync | 将数据刷新到 MIC PCMCIA 卡。
tail | 显示文件末尾的内容。
terminal | 设置终端输出的大小。
time | 显示/设置当前日期和时间。
touch | 更新文件的访问次数/创建新的文件。
type | 显示文件的内容。
upgrade | 更新底板软件。

        cd [ 向上 ]
     cd                   - 更改 PCMCIA 卡的当前工作目录。

    语法：
          cd [<dir name>]

        参数：
          dir name - 当前工作目录的绝对目录或相对目录。如果省略该项，根目录将作为当前工作目录。

     sus0

        clock [ 顶部 ]
     clock                - 显示/配置系统的日期/时间设置。

    语法：
    －显示/配置系统当前的日期/时间设置：
          clock

      - 设置系统的日期/时间：
          clock set

      - 切换夏令时：
          clock summer-time

      - 列出可用的时区：
          clock timezone list

      - 配置系统的时区：
          clock timezone set

        参数：
          字符串  －新的日期/时间，格式为 MMM DD hh:mm:ss YYYY，其中：
                     MMM  - {一月|二月|三月|四月|五月|六月|七月|八月|九月|十月|十一月|十二月}
                     DD   - 月中的天数（1-31, 1 或 2 位数）
                     hh   - 小时（2 位数，24 小时格式）
                     mm   - 分钟（2 位数）
                     ss   - 秒（2 位数）
                     YYYY - 年（4 位数）

          n      - 时区（如 clock timezone 列表命令列出的时区）。

      set                  - 设置系统日期/时间。
      summer-time          - 切换夏令时设置。.
      timezone             - 列出可用的时区/设置系统的时区。
     sus0

        cls [ 向上 ]
     cls                  - 清除屏幕。

    语法：
        cls

     sus0

        configure [ 向上 ]
     configure            - 输入系统配置模式。

    语法：
          configure

     sus0

        copy [ 向上 ]
     copy                 - 将文件从一个位置复制到另一个位置。

    语法：
          copy

      参数：
          source - 源文件的名称（文件必须在当前的工作目录中）。
          dest   - 副本的目标位置的名称。

      running-config       - 将系统的当前配置复制到一个文件。
     sus0

        date [ 向上 ]
     date                 - 显示/设置当前的日期和时间。

    语法：
          date [-b|-d|-g|-l|-L|-N|-s |-S|-u|-z|-Z ]

        参数：
          no switch     - 显示日期和时间。
          -b            - 显示底板的引导时间。
          -b            - 显示日期和时间（本地）。
          -g            - 显示日期和时间（GMT 和本地）。
          -l            - 禁用夏令时 (DST)。
          -L            - 启用夏令时 (DST)。
          -N            - 显示可用的时区。
          -s  - 设置日期和时间 timespec 格式： MMM DD hh:mm:ss YYYY
                          其中：
                     MMM  - {一月|二月|三月|四月|五月|六月|七月|八月|九月|十月|十一月|十二月}
                     DD   - 月中的天数（1-31， 1 或 2 位数）
                     hh   - 小时（2 位数，24 小时格式）
                     mm   - 分钟（2 位数）
                     ss   - 秒（2 位数）
                     YYYY - 年（4 位数）
     -S	-显示底板时间汇总。
          -u            - 显示底板运行时间。
          -z            - 显示当前时区。
          -Z         - 设置底板时区（使用 -N 可获得时区列表）。

     sus0

        delete [ 向上 ]
     delete               - 删除一个或多个文件。

    语法：
          delete

        参数：
          target - 要删除的文件的文件规范名称。

     sus0

        deltree [ 向上 ]
     deltree              - 删除目录及其所有内容。

    语法：
          deltree

        参数：
          target - 要删除的目录的名称。

     sus0

        dir [ 向上 ]
     dir                  - 列出目录的内容。

    语法：
          dir [/w] [{ |   |  |
                |  | *.ext]

        参数：
           /w                 - 以宽模式显示在多列中列出文件/目录名。
           dirname            - 要显示的目录的名称。
           path               - 要显示的目录的路径。
           filename.*         - 要显示的带有扩展名的特定文件名。
           partial filename.* - 要显示的部分文件名
           ext                - 文件名称扩展。

     sus0

        disable [ 向上 ]
     disable              - 禁止普通用户对特权命令的访问。

    语法：
          disable

     sus0

        enable [ 向上 ]
     enable               - 控制普通用户对特权命令的访问。

    语法：
      - 使普通用户获得对特权命令的访问（需要口令）：
          enable

      - 将 enable 口令更改为加密口令：
          enable encrypted-password

      - 将 enable 口令更改为未加密的口令：
          enable password

        参数：
          enc password - 加密形式的 enable 命令的新口令。
          password     - enable 命令的新口令。

     sus0

        exec [ 向上 ]
     exec                 - 执行 CLI 脚本。

    语法：
          exec

        参数：
          file name - 要执行的包含 CLI 命令的文件名。

     sus0

        exit [ 向上 ]
     exit                 - 终止当前的配置模式。

     回到上一个模式。 要保存对启动配置文件的更改，请使用保存配置命令。

    语法：
          exit

     sus0

        history [ 向上 ]
     history              - 显示命令的历史缓冲区。

     命令历史缓冲区中列出的命令可以通过在 @ 字符后输入命令号执行。
     例如，要访问以“6 dir”列出的 dir 命令，可输入“@6”。

    语法：
          history

     sus0

        logout [ 向上 ]
     logout               - 终止 CLI 会话。

     Logout 使用户断开与系统的连接。

    语法：
          logout

     sus0

        mkdir [ 向上 ]
     mkdir                - 在当前工作目录中创建一个新的目录。

    语法：
          mkdir

        参数：
           dirname - 要创建的目录的名称。

     sus0

        more [ 向上 ]
     more                 - 每次一页显示文件内容。

    语法：
          more

        参数：
          file name - 要显示的文件的名称。
                      注意这可能包含文件的路径。

     sus0

        ping [ 向上 ]
     ping                 - 通过 IP 地址发送主机 ICMP 回显请求。

     ICMP 即网际控制报文协议。

    语法：
          ping [-v ]

        参数：
          svsd id - 特定 SVSD 的 ID，包将从其发出。
                    如果省略，则目标限制在 PSX 本地或直接主机。
          ipaddr  - 要对其执行 ping 操作的主机的 ip 地址。

     sus0

        pmount [ 向上 ]
     pmount               - 管理系统的 PCMCIA 卡。

    语法：
      - 显示低级 PCMCIA 卡的装载状态：
          pmount

      - 将卡装载到低级 PCMCIA 插槽如 A 中：
          pmount A:

     sus0

        pumount [ 向上 ]
     pumount              - 卸载 PCMCIA 卡以将其删除。

    语法：
          pumount A:

     sus0

        pwd [ 向上 ]
     pwd                  - 显示当前的工作目录。

    语法：
          pwd

     sus0

        reboot [ 向上 ]
     reboot               - 重新引导底板或 MIC。

     注意，所有未保存的配置更改将丢失。

    语法：
      - 得到确认后重新引导底板：
          reboot now

      - 得到确认后重新引导 MIC：
          reboot warm

      now                  - 得到确认后重新引导底板。
      warm                 - 得到确认后重新引导 MIC。
     sus0

        redund [ 向上 ]
     redund               - 管理主/从 MIC 的冗余。

    语法：
          redund {-s | -S | -c | -f  | -ff  | -n | -u | -x}

        参数：
          -s            - 显示简要状态。
          -S            - 显示详细状态。
          -c            - 清除接管标志。
          -f  file name - 同步指定的主文件和从文件。
          -ff file name - 同步指定的主文件和从文件（强制同步）。
          -n            - 同步所有的主文件和从文件。
          -u            - 更新从属软件
                          （将 DIST.PAR 文件复制到从属 MIC）。
          -x            - 在主 MIC 和从 MIC 之间比较 PBZ 文件。

        参数：
          file name - 8.3 格式的文件名，用于指定同步所需的从主 MIC 复制到从 MIC 的文件名。

     sus0

        reload [ 向上 ]
     reload               - 重新装载并重新启动卡或处理器。

    必须使用关闭命令关闭卡。重新装载通常作为更新底板中的卡的过程的一部分而使用。

     处理器可能没有响应或已经被重新配置，需要重新启动才能使新的配置生效。

    语法：
        重新装载卡：
            reload card

        重新装载处理器：
            reload processor -

        参数：
          slot      - 要重新装载的卡的插槽号或其处理器将要被装载的卡的插槽号。
          processor - 要重新装载的卡上的处理器编号。

      card                 - 重新装载并重新启动已被关闭的卡。
      processor            - 重新装载并重新启动处理器。
     sus0

        rename [ 向上 ]
     rename               - 对文件或目录重新命名。

    语法：
          rename

        参数：
          source - 要重新命名的条目的名称。
          dest   - 指定条目的新名称。

     sus0

        save [ 向上 ]
     save                 - 将系统的当前配置复制到 startup.cfg 文件。

    语法：
          save configuration

      configuration        - 配置 sus0

        show [ 向上 ]
     show                 - 显示关于系统资源的信息。

     可用的子命令
     （使用“help show ”可获得详细信息）：
     aliases             module                          startup-log
     available           running-config                  storage
     chassis             samSystem                       support
     disks               snmp                            system
     enable-password     snmp-server                     tasks
     environment         snmp-server-community           telnet
     fc-servers          snmp-server-contact             users
     interfaces          snmp-server-enableAuthenTraps   version
     IP                  snmp-server-hosts               vlan
     level               snmp-server-location            volumes
     license             snmp-server-trace               vtys
     logging             startup-config                  wwn

      aliases              - 显示用户定义的命令假名。
      available            - 显示可用的磁盘设备。
      chassis              - 显示底板信息。
      disks                - 显示连接的磁盘的信息。
      environment          - 显示当前 CLI 环境的信息。
      fc-servers           - 显示连接的光纤通道服务器的信息。
     .
      interfaces           - 显示系统接口的信息/统计信息。
      IP                   - 显示各种 IP 相关信息。
      level                - 显示当前用户的当前系统访问级别。

      logging              - 显示系统的完整登录配置。
      module               - 显示一个或全部系统卡的详细资料。
      running-config       - 显示系统当前的运行配置。
      samSystem            - 显示内部系统信息。
      snmp                 - 显示 SNMP 输入和输出包统计信息的汇总。
      snmp-server          - 显示 SNMP 代理的当前配置。
      snmp-server-communit - 显示当前 SNMP 的community string。
      snmp-server-contact  - 显示当前的系统联系人。
      snmp-server-enableAu - 显示系统鉴别陷阱的当前状态
     .
      snmp-server-hosts    - 显示当前 SNMP 陷阱的接收者。
      snmp-server-location - 显示当前 SNMP 位置字符串。
      snmp-server-trace    - 显示 SNMP 服务器的当前跟踪级别。
      startup-config       - 显示系统的 startup.cfg 文件。
      startup-log          - 显示系统的 startup.log 文件。
      storage              - 显示各种系统存储器资源的信息。
      system               - 显示各种系统信息。
      tasks                - 显示系统任务列表。
      telnet               - 显示系统的 Telnet 启用/禁用状态。
      users                - 显示系统的已配置的用户。
      version              - 显示各种系统软件映象的版本。
      vlan                 - 显示 VLAN 详细资料。
      volumes              - 显示系统卷的信息。
      vtys                 - 显示可支持的并行 Telnet 会话的数量。
      wwn                  - 按全局名称 (WWN) 显示系统的磁盘。
     sus0

        show aliases [ 向上 ]
     aliases              - 显示用户定义的命令假名。

     还显示假名的数量和假名缓冲区空间的汇总。

    语法：
          show aliases

     sus0

        show available [ 向上 ]
      available            - 显示可用的磁盘设备。

    语法：
          show available disks

      disks                - 显示可用的磁盘设备。
     sus0

        show chassis [ 向上 ]
      chassis              - 显示底板的信息。

    语法：
      - 显示底板的卡、电源和风扇的汇总：
          show chassis

      - 显示底板的卡的 EEPROM 信息的汇总：
          show chassis eeprom

      - 显示底板或指定插槽的温度信息：
          show chassis temperature []

        参数：
          slot - 显示指定插槽中的卡的温度。
                 如果省略，则显示所有卡的温度。

      eeprom               - 显示底板卡的 EEPROM 信息的汇总。
      identifier           - 显示底板标识符。
      temperature          - 显示底板或指定插槽的温度信息。
     sus0

        show disks [ 向上 ]
      disks                - 显示连接的磁盘的信息。

    语法：
      - 显示所有连接的磁盘的汇总：
          show disks [-noslice]

      - 显示由一个处理器连接的磁盘的汇总：
          show disks processor

      - 显示由存储器端口连接的磁盘的汇总：
          show disks storage-port

      - 显示由一个处理器指定的连接的磁盘的全部汇总：
          show disks -detailed processor

      - 显示由一个存储器端口指定的连接的磁盘的全部汇总：
          show disks -detailed storage-port

      - 显示一个指定的磁盘子集的全部汇总：
          show disks disk///
    [/]

        参数：
          -noslice             - 不显示磁盘的片信息。
          slot-processor       - 指定用于显示磁盘的存储器插槽处理器。
          slot/port            - 指定用于显示磁盘的存储器插槽/端口。.
          slot/port/target/lun - 仅显示指定的磁盘。

      processor            - 显示由一个处理器指定的连接的磁盘的全部汇总。
      storage-port         - 显示由一个存储器端口指定的连接的磁盘的全部汇总。
     sus0

        show environment [ 向上 ]
      environment          - 显示当前 CLI 环境的信息。

    语法：
          show environment

     sus0

        show fc-servers [ 向上 ]
      fc-servers           - 显示连接的光纤通道服务器的信息。
     .

    语法：
      - 显示连接的光纤通道服务器的汇总：
          show fc-servers

      - 显示连接的光纤通道服务器的详细资料：
          show fc-servers -detailed

      - 显示按名称指定的连接的光纤通道服务器的汇总。
          show fc-servers name

        参数：
          server name - 指定的显示其汇总的服务器。

      name                 - 显示按名称指定的连接的光纤通道服务器的信息。
     sus0

        show interfaces [ 向上 ]
      interfaces           - 显示系统接口的信息/统计信息。

    语法：
      - 显示以太网接口的信息/统计信息：
          show interfaces ethernet  [brief | statistics]

      - 显示光纤通道接口的信息/统计信息：
          show interfaces fibrechannel  [brief | statistics]

        参数：
          slot/port - 要显示其信息的特定以太网插槽/端口。

      ethernet             - 显示系统的以太网接口的信息和统计信息。
      fibrechannel         - 显示关于系统的光纤通道接口的信息和统计信息。
     sus0

        show IP [ 向上 ]
      IP                   - 显示各种 IP 相关信息。

    语法：
      - 显示系统的 ARP 高速缓存：
          show ip arp [static]

      - 显示一个或多个系统 IP 接口的信息：
          show IP interface [ | brief | statistics]

      - 显示系统的 RIP 配置：
          show IP rip

      - 显示系统的路由配置：
          show IP route [static]

      arp                  - 显示系统的 ARP 表和全局 ARP 超时值。
      interface            - 显示一个或多个系统 IP 接口的信息：
      route                - 显示系统的路由配置。
     sus0

        show level [ 向上 ]
      level                - 显示当前用户的当前系统访问级别。

    语法：
          show level

     sus0

        show logging [ 向上 ]
      logging              - 显示系统的完整日志配置。

    语法：
          show logging

      action               - 显示事件处理的操作矩阵。
      alarm                - 显示报警块中的报警的状态。
      console              - 显示控制台事件日志的配置。
      email                - 显示电子邮件消息通知的配置。
      file                 - 显示本地事件日志的配置。
      history              - 显示控制台上的日志历史记录。
      monitor-changes      - 显示监视更改的状态。
      remote-support       - 显示远程支持事件配置的状态。
      statistics           - 显示日志统计信息。
      syslog               - 显示远程系统日志的配置。
     sus0

        show module [ 向上 ]
      module               - 显示一个或全部系统卡的详细资料。

    语法：
      - 显示所有卡的详细资料：
          show module

      - 显示前面板卡的详细资料：
          show module  front-panel

      - 显示后面板卡的详细资料：
          show module  rear-panel

        参数
          slot - 显示该插槽的前面板卡或后面板卡的信息。

      front-panel          - 显示系统前面板卡的详细资料。
      rear-panel           - 显示系统后面板卡的详细资料。
     sus0

        show running-config [ 向上 ]
      running-config       - 显示系统当前的运行配置。

    语法：
          show running-config

     sus0

        show samSystem [ 向上 ]
      samSystem            - 显示内部系统信息。

    语法：
          show samSystem

     sus0

        show snmp [ 向上 ]
      snmp                 - 显示 SNMP 输入和输出包统计信息的汇总。

    语法：
         show snmp

     sus0

        show storage [ 向上 ]
      storage              - 显示各种系统存储器资源的信息。

    语法：
      - 显示已配置的 SVSD 的信息：
          show storage domain [name  | brief | route {dynamic | static}]

      - 显示已配置的存储器端口的列表：
          show storage port

      - 显示已配置的存储器处理器的列表：
          show storage processor

      - 显示一个或多个已配置的存储器服务的信息：
          show storage service [brief | name ]

        参数：
          svsd name    - 在其中配置存储器服务的 SVSD 的名称。如果省略，则假定是 DEFAULT SVSD。
          service name - 要显示其信息的 NAS、iSCSI 启动程序或 iSCSI 目标存储器服务的名称。

      domain               - 显示已配置的 SVSD 的信息。
      fc-target            - 显示已配置的光纤通道目标的信息。
      port                 - 显示已配置的存储器端口的列表。
      processor            - 显示已配置的存储器处理器的列表。
     sus0

        show system [ 向上 ]
      system               - 显示各种系统信息。

     可用的子命令
     （使用“help show system ”可获得详细信息）：
       buffers           processes
       fabric-errors     processors
       fabric-stats      thresholds

      buffers              - 显示系统缓冲区统计信息。
      fabric-errors        - 显示系统光纤网络错误。
      fabric-stats         - 显示系统光纤网络传输统计信息。
      processes            - 显示系统进程详细资料列表。
      processors           - 显示系统处理器信息。
      thresholds           - 显示各种系统事件的已配置的阈值。
     sus0

        show tasks [ 向上 ]
      tasks                - 显示系统任务列表。

    语法：
          show tasks

     sus0

        show telnet [ 向上 ]
      telnet               - 显示系统的 Telnet 启用/禁用状态。

    语法：
          show telnet

     sus0

        show users [ 向上 ]
      users                - 显示系统的已配置的用户。

    语法：
          show users

     sus0

        show version [ 向上 ]
      version              - 显示各种系统软件映象的版本。

    语法：
      - 显示系统已安装的运行中的卡的映象的版本信息：
          show version [card]

      - 显示 MIC 的版本信息：
          show version mic

      - 显示 PCMCIA 卡上软件映象的版本：
          show version pccard

      - 显示 MIC ROM 上装载的映象的版本信息：
          show version rom

      card                 - 显示系统已安装的运行中的卡的映象的版本信息。
      mic                  - 显示 MIC 的版本信息。
      pccard               - 显示 PCMCIA 卡上软件映象的版本。
      rom                  - 显示 MIC ROM 上装载的映象的版本信息。
     sus0

        show vlan [ 向上 ]
      vlan                 - 显示 VLAN 详细资料。

    语法：
      - 显示所有 VLAN 的详细资料：
          show vlan

      - 显示所有 VLAN 的汇总：
          show vlan brief

      - 显示特定 VLAN（按 ID）的详细资料：
          show vlan id

      - 显示特定 VLAN（按名称）的详细资料：
          show vlan name

        参数：
          vlan id   - 要显示其详细资料的 VLAN 的 ID。
          vlan name - 要显示其详细资料的 VLAN 的名称。

      brief                - 显示所有 VLAN 的汇总。
      id                   - 显示特定 VLAN（按 ID）的详细资料。
      name                 - 显示特定 VLAN（按名称）的详细资料。
     sus0

        show volumes [ 向上 ]
      volumes              - 显示系统卷的信息。

    语法：
        - 显示一个或全部卷的汇总信息：
          show volumes [-tree] []

        - 显示所有卷的扩展汇总信息：
          show volumes -detailed

        - 显示特定卷的详细资料：
          show volumes [-detailed]

        参数：
          -detailed   - 显示更详细的卷信息。
          -tree       - 显示卷的结构信息。
          volume name - 显示特定卷的信息。

      -tree                - 显示系统的卷的信息。
     sus0

        shutdown [ 向上 ]
     shutdown             - 关闭指定的卡。

    将卡从系统中删除以前应使用此命令。

     Shutdown 命令关闭入站端通信，允许搁置的出站端通信完成，刷新高速缓存并终止所有服务和服务器。卡最后通知 MIC 已完成其关闭任务。

    语法：
          shutdown card

        参数：
          slot - 要关闭的卡的插槽。

      card                 - 关闭指定的卡。
     sus0

        snmp-server [ 向上 ]
     snmp-server          - 配置系统的 SNMP 设置。

    语法：
      - 配置 SNMP community string：
          [no] snmp-server community []

      - 配置 SNMP 服务器的联系人信息：
          [no] snmp-server contact []

      - 配置 SNMP 陷阱接收者列表：
          [no] snmp-server host
                     [{ [version ] }
                     [udp-port ][trapType]]

      - 配置 SNMP 服务器位置信息：
          [no] snmp-server location []

      - 配置 SNMP 代理的跟踪：
          snmp-server trace {enable | disable}

      - 配置 SNMP 陷阱：
          有关详细信息，请使用“help snmp-server trap”
     可用的子命令
    （使用“help snmp-server ”可获得详细信息）：
       community     location
       contact       trace
       host          trap

      trap                 - 显示/配置系统的 SNMP 陷阱。
     sus0

        sync [ 向上 ]
     sync                 - 刷新数据到 MIC PCMCIA 卡。

    语法：
          sync

     sus0

        tail [ 向上 ]
     tail                 - 显示文件末尾的内容。

     文件末尾的行显示在终端。

    语法：
          tail [-l ]

        参数：
          - l    - 指出要显示的最后 n 行。
                      如果省略，则显示最后 10 行。
          file name - 将要显示的文件的名称。
                      注意这可能包含到该文件的路径。

     sus0

        terminal [ 向上 ]
     terminal             - 设置终端输出的大小。

    语法：
      - 设置终端输出为指定大小：
          terminal {length | width}

      - 将终端输出复位为缺省大小：
          no terminal {length | width}

        参数：
          length - 设置终端长度/将终端长度复位为缺省值 (24)。
          width  - 设置终端宽度/将终端宽度复位为缺省值 (80)。
          number - 设置列或行数。

      [no] length          - 设置终端输出的长度。
      [no] width           - 设置终端输出的宽度。
     sus0